| Inicio > Mantenimiento de su impresora Transporte de la impresora Si tiene que trasladar la impresora, prepárela y vuelva a embalarla con cuidado como se describe a continuación. Utilice la caja y los materiales de embalaje, o una caja similar en la que la impresora encaje bien.
| Precaución:
Cuando guarde o transporte la impresora, no la incline, no la coloque verticalmente ni le dé la vuelta: Podría salirse la tinta de los cartuchos. Deje instalados los cartuchos de tinta. Si los extrajera, el cabezal de impresión se secaría y la impresora no podría imprimir.
| Enchufe la impresora y enciéndala. Espere a que el cabezal de impresión regrese a la posición de reposo. Después, cierre la cubierta de la impresora.
| Apague la impresora y desenchufe su cable de alimentación.
| Desconecte el cable de interfaz.
| Retire todos los papeles del alimentador.
| Abra la cubierta de la impresora. Fije el soporte del cartucho de tinta con una cinta adhesiva, como se muestra a continuación, y cierre la cubierta de la impresora.
| Cierre la bandeja de salida y el soporte para el papel.
| Coloque los materiales protectores a ambos lados de la impresora.
| Vuelva a embalar la impresora y el cable de alimentación en la caja original.
| Nota:
Mantenga la impresora en posición horizontal durante el traslado. Cuando vaya a utilizar la impresora de nuevo, retire todos los materiales de protección y la cinta.