| Inicio > Información sobre el producto Especificaciones técnicas Papel Ranuras para tarjetas de memoria Cartuchos de tinta Mecánicas Eléctricas Ambientales Normas y homologaciones Interfaz USB Papel
| Nota:
Puesto que el fabricante puede cambiar en cualquier momento la calidad de cualquier marca o tipo de papel concretos, Epson no puede garantizar las prestaciones de ninguna marca ni tipo de papel que no sea Epson. Realice siempre pruebas con muestras del papel antes de adquirirlo en grandes cantidades o de imprimir trabajos de gran volumen.
Hojas sueltas:
Tamaño | A4 210 × 297 mm 10 × 15 cm (4 × 6 pulg.) 13 × 18 cm (5 × 7 pulg.) A6 105 × 148 mm A5 148 × 210 mm B5 182 × 257 mm 9 × 13 cm (3,5 × 5 pulg.) 13 × 20 cm (5 × 8 pulg.) 20 × 25 cm (8 × 10 pulg.) Carta 8 1/2 × 11 pulg. Legal 8 1/2 × 14 pulg.
Tipos de papel | Papel normal de calidad o papel especial distribuido por Epson
Grosor (para papel normal de calidad) | Entre 0,08 y 0,11 mm (de 0,003 a 0,005 pulg.)
Gramaje (para papel normal de calidad) | De 64 g/m² a 90 g/m² (de 17 a 24 libras)
Sobres:
Tamaño | Sobre nº 10 4 1/8 × 9 1/2 pulg. Sobre DL 110 × 220 mm Sobre C6 114 × 162 mm Sobre 132 × 220 mm
Tipos de papel | Papel normal de calidad, correo aéreo
Gramaje | De 75 g/m² a 90 g/m² (de 20 a 24 libras)
| Nota:
Un papel de baja calidad puede mermar la calidad de impresión y provocar atascos de papel y otros problemas. Si sufre problemas de este tipo, utilice un tipo de papel de mejor calidad. No cargue papel curvado ni arrugado. Utilice el papel en condiciones normales: Temperatura: de 15 a 25˚C (de 59 a 77 ˚F) Humedad: entre 40 y 60% HR
Área imprimible Hojas sueltas y tarjetas:
Normal | Sin márgenes
Sobres:
Las líneas diagonales señalan el área imprimible.
A: | El margen superior mínimo es de 3 mm (0,12 pulg.).
B-L: | El margen izquierdo mínimo es de 3 mm (0,12 pulg.). El margen izquierdo mínimo es de 5 mm (0,20 pulg.) para los sobres.
B-R: | El margen derecho mínimo es de 3 mm (0,12 pulg.). El margen derecho mínimo es de 5 mm (0,20 pulg.) para los sobres.
C: | El margen inferior mínimo es de 20 mm (0,78 pulg.) para las hojas sueltas y las tarjetas.
| Nota:
Según el tipo de papel utilizado, es posible que la resolución sea menor en las zonas superior e inferior de la impresión, así como que dicha zona esté manchada.
Arriba Ranuras para tarjetas de memoria
Tarjetas de memoria compatibles | CompactFlash SmartMedia* Memory Stick Memory Stick PRO Memory Stick Duo** Memory Stick PRO Duo** MagicGate Memory Stick MagicGate Memory Stick Duo** Microdrive Tarjeta SD (Secure Digital) MultiMediaCard Tarjeta miniSD** Tarjeta xD-Picture Tarjeta xD-Picture Tipo M
Requisitos de voltaje | 3,3 v La corriente máxima es de 500 mA
* La capacidad máxima es de 128 MB. ** Imprescindible adaptador. Compatibilidad de la ranura para tarjetas de memoria:
Ranura para tarjetas CF Tipo II | Compatible con las tarjetas Especificación CF+ y CompactFlash revisión 1.4
Ranura para tarjetas SmartMedia | Compatible con tarjetas SmartMedia Standard 2003
Ranura para tarjetas de memoria Memory Stick/MemoryStick PRO | Compatible con las tarjetas Estándar de Memory Stick versión 1.3 o Especificaciones de formato del Estándar Memory Stick y Memory Stick PRO versión 1.0
Ranura para tarjetas SD/MMC | Compatible con SD Memory Card Specifications / PART1. Tarjetas Physical Layer Specification versión 1.0 y tarjetas Estándar MultiMediaCard
Ranura para tarjetas xD-Picture | Compatible con la Especificación de tarjetas xD-Picture Card™ Tipo M versión 1.20
Arriba Cartuchos de tinta
Color | Amarillo, magenta, cian, magenta claro, cian claro, negro
Duración del cartucho | Dentro de los 6 meses siguientes a la apertura del paquete, a 25 ˚C [77 ˚F]
Temperatura | Almacenamiento: De -20 a 40˚C (de -4 a 104˚F) 1 mes a 40 ˚C (104 ˚F) Helada:* -18 A -16 ˚C (-0,4 ˚F)
Dimensiones | 12,7 mm (anch.) × 73,5 mm (prof.) × 55,3 mm (alt.)
* La tinta tarda en descongelarse y estar lista para su uso unas 3 horas a 25 ˚C (77 ˚F).
| Precaución:
Epson recomienda la utilización de cartuchos de tinta Epson originales. Las garantías de Epson no cubren las averías de este producto causadas por el uso de cartuchos de tinta no fabricados por Epson. No utilice un cartucho de tinta pasada la fecha de caducidad impresa en el paquete. No rellene el cartucho de tinta. Este producto calcula la cantidad de tinta restante gracias al chip IC que contiene el cartucho de tinta. Por lo tanto, aunque se rellene el cartucho, el chip IC indicará que está vacío.
| Nota:
Durante la configuración inicial, se utiliza parte de la tinta de los cartuchos suministrados junto con la impresora. Para conseguir impresiones de alta calidad, el cabezal de impresión de su impresora tiene que estar completamente cargado de tinta. Este proceso consume una gran cantidad de tinta, pero sólo se realiza una vez. Por lo tanto, los juegos de cartuchos que cargue después tendrán la duración especificada.
Arriba Mecánicas
Recorrido del papel | Alimentador de hojas, entrada superior
Capacidad del alimentador de hojas | Unas 120 hojas de papel de 90 g/m² (24 libras)
Dimensiones | Almacenamiento Anchura: 483 mm (19,0 pulgadas) Profundidad: 300 mm (11,8 pulgadas) Altura: 188 mm (7,4 pulgadas)
Impresión Anchura: 483 mm (19 pulgadas) Profundidad: 478 mm (18,8 pulgadas) Altura: 297 mm (11,7 pulgadas)
Peso | 6,1 kg (13,4 libras) sin los cartuchos de tinta
Arriba Eléctricas
| Modelo de 120 V | Modelo de 220-240 V
Intervalo de voltaje de entrada | De 99 a 132 V | De 198 a 264 V
Intervalo de frecuencia nominal | De 50 a 60 Hz
Intervalo de frecuencia de entrada | De 49,5 a 60,5 Hz
Intensidad nominal | 0,4 A (máx. 0,7 A) | 0,2 A (máx. 0,4 A)
Consumo | Aproximadamente 13 W (patrón de carta ISO 10561) Aprox. 2,2 W en el modo latente Aprox. 0,2 W en el modo apagado | Aproximadamente 13 W (patrón de carta ISO 10561) Aprox. 2,3 W en el modo latente Aprox. 0,3 W en el modo apagado
| Nota:
Consulte el voltaje de la impresora en la etiqueta de su parte posterior.
Arriba Ambientales
Temperatura | Funcionamiento: De 10 a 35˚C (de 50 a 95˚F) Almacenamiento: De -20 a 40˚C (de -4 a 104˚F) 1 mes a 40 ˚C (104 ˚F)
Humedad | Funcionamiento: * De 20 a 80% HR Almacenamiento:* De 5 a 85% HR
* Sin condensación Arriba Normas y homologaciones Modelo para EE.UU.:
Seguridad | UL 60950 CSA 22.2 Núm. 950
CEM | FCC parte 15 subapartado B clase B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 clase B
Modelo para Europa:
Directiva de bajo voltaje 73/72/CEE | EN 60950
Directiva CEM 89/336/CEE | EN55022 Clase B EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024
Modelo para Australia:
CEM | AS/NZS CISPR22 clase B
Arriba Interfaz USB
Estándar | De acuerdo con las Especificaciones de Universal Serial Bus revisión 2.0, Definición de la clase de dispositivos Universal Serial Bus para imprimir versión 1.1, Clase de almacenamiento masivo Universal Serial Bus transporte únicamente Bulk revisión 1.0
Frecuencia de bits | 480 Mbps (dispositivo de alta velocidad)
Codificación de datos | NRZI
Conector adaptable | USB Serie B
Longitud de cable recomendada | Inferior a 2 metros
Arriba |