| Inicio > Manipulación del papel Carga del papel Siga estos pasos para cargar el papel:
| Abra el soporte del papel y tire de la extensión hacia afuera.
| Baje la bandeja de salida y tire de la extensión hacia afuera.
| Deslice la guía lateral hacia la izquierda.
| Airee una pila de papel y nivele los bordes con unos golpecitos sobre una superficie plana.
| Cargue el papel con la cara imprimible hacia arriba, junto al lado derecho del alimentador de hojas. A continuación, deslice la guía lateral izquierda hasta tocar el borde izquierdo del papel, pero sin apretarla demasiado.
|  | Nota:
Coloque la impresora de forma que haya el espacio suficiente delante de ella para que el papel salga por completo. Introduzca siempre el papel en el alimentador por el lado más corto, aunque imprima fotos apaisadas. Compruebe que la pila de papel quede por debajo de la flecha marcada en el interior de la guía lateral izquierda.