| Inicio > Con el adaptador Bluetooth opcional Ajuste de la contraseña Bluetooth (PIN de Bluetooth) Si selecciona Apareado en Modo de comunicación, o si activa la Encriptación, tendrá que escribir una contraseña en el dispositivo preparado para Bluetooth si desea que se comunique con la impresora. La contraseña predeterminada es 0000. Para cambiar la contraseña, siga estos pasos:
| Pulse el botón Configurar .
| Pulse o para resaltar Ajustar código PIN BT, y luego pulse el botón .
| Pulse el botón o para seleccionar la primera cifra. Después, pulse el botón .
| Repita el paso 3 para las tres cifras siguientes.
| Pulse el botón Aceptar para activar la contraseña.