| Inicio > Manipulación del papel Carga de sobres Siga estos pasos para cargar sobres:
| Abra el soporte del papel y tire de la extensión hacia afuera.
| Baje la bandeja de salida y tire de la extensión hacia afuera.
| Deslice la guía lateral izquierda hacia la izquierda.
| Cargue los sobres con el borde corto por delante y con la solapa hacia abajo y a la izquierda.
|  | Nota:
El grosor de los sobres y su capacidad de plegado varían mucho. Si el grosor total de la pila de sobres sobrepasa los 10 mm, alise los sobres uno a uno antes de cargarlos. Si la calidad de impresión se resiente al cargar una pila de sobres, cárguelos de uno en uno. Puede cargar un máximo de 15 sobres a la vez en el alimentador de hojas. No utilice sobres curvados o arrugados. Alise las solapas de los sobres antes de cargarlos. Alise el borde del sobre que vaya a introducir antes de cargarlo. No use sobres demasiado finos, ya que pueden curvarse durante la impresión.
A continuación, se explican las instrucciones de impresión. Consulte Impresión en sobres |