| Inicio > Mantenimiento de su impresora Revisión de los inyectores del cabezal de impresión Con la utilidad Test de inyectores para Windows Con la utilidad Test de inyectores para Mac OS X Con los botones del panel de control Si la impresión es débil o faltan puntos, es posible que identifique el problema revisando los inyectores del cabezal de impresión. Puede revisar los inyectores del cabezal de impresión desde el ordenador con la utilidad Test de inyectores, o desea la impresora con los botones.
| Nota:
No se puede limpiar el cabezal de impresión cuando aparece en pantalla el mensaje “falta tinta” ni cuando el icono de la tinta indica que queda poca o nada de tinta en la pantalla LCD. Primero deberá sustituir el cartucho de tinta correspondiente. Antes de usar la utilidad Test de inyectores, compruebe que la bandeja de CD/DVD no esté insertada en la impresora y que la guía CD/DVD esté levantada.
Con la utilidad Test de inyectores para Windows Siga estos pasos para usar la utilidad Test de inyectores.
| Compruebe que haya papel de tamaño A4 cargado en el alimentador de hojas.
| Acceda al software de la impresora.
| Acceso al controlador de impresora para Windows
| Haga clic en la ficha Utilidades y luego en el botón Test de inyectores.
| Siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla.
Arriba Con la utilidad Test de inyectores para Mac OS X Siga estos pasos para usar la utilidad Test de inyectores.
| Compruebe que haya papel de tamaño A4 cargado en el alimentador de hojas.
| Abra el cuadro de diálogo EPSON Printer Utility.
| Acceso al controlador de impresora en Mac OS X
| Haga clic en el botón Test de inyectores del cuadro de diálogo EPSON Printer Utility.
| Siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla.
Arriba Con los botones del panel de control Si desea comprobar el estado de los inyectores del cabezal de impresión mediante los botones del panel de control, siga estos pasos.
| Apague la impresora.
| Compruebe que haya papel de tamaño A4 cargado en el alimentador de hojas.
| Pulse el botón Configurar y seleccione Test de inyectores pulsando el botón o .
| Vuelva a pulsar el botón y luego el botón Iniciar para iniciar la impresión del patrón de test de inyectores.
A continuación, se muestran dos patrones de test de inyectores de ejemplo. Compare la calidad de la hoja de comprobación impresa con la siguiente muestra. Si no hay problemas con la calidad de la impresión, como espacios en blanco o partes sin imprimir en las líneas del test, el cabezal está perfectamente. Si falta alguno de los segmentos de las líneas impresas como se muestra más abajo, puede que uno de los inyectores de tinta esté atascado o que el cabezal de impresión esté desalineado. Consulte Limpieza del cabezal de impresión Consulte Alineación del cabezal de impresión Arriba |