| Inicio > Seguridad Instrucciones importantes de seguridad Instalación de la impresora Elección de un lugar para la impresora Uso de la impresora Manipulación de los cartuchos de tinta Uso de tarjetas de memoria Con la pantalla LCD Uso del adaptador opcional Bluetooth de impresión de fotografías Normativa ENERGY STAR ® Advertencias, precauciones y notas Lea detenidamente todas las instrucciones de esta sección antes de utilizar la impresora. Además, debe seguir todas las advertencias e instrucciones señaladas en la impresora. Instalación de la impresora Tenga en cuenta lo siguiente cuando instale la impresora: No tape ni obstruya los ventiladores ni las aberturas de la impresora. Utilice sólo el tipo de corriente indicado en la etiqueta de la impresora. Utilice únicamente el cable de alimentación que acompaña a la impresora. Si utilizara otro cable, podría producirse un incendio o una descarga eléctrica. El cable de alimentación de la impresora sólo debe utilizarse con ella. Si lo utiliza con otro aparato, podría producirse un incendio o una descarga eléctrica. Confirme que su cable de CA cumple la norma de seguridad local pertinente. No utilice enchufes montados en el mismo circuito que aparatos tales como fotocopiadoras o sistemas de aire acondicionado que se apaguen y enciendan regularmente. No utilice enchufes eléctricos controlados por interruptores de pared o temporizadores automáticos. Mantenga alejado el ordenador de fuentes potenciales de interferencia electromagnética, tales como altavoces o receptores de teléfonos inalámbricos. No use cables deteriorados ni deshilachados. Si usa un cable alargador con la impresora, asegúrese de que el amperaje total de los dispositivos conectados al alargador no supere la capacidad total del cable. Asegúrese también de que el amperaje total de los dispositivos enchufados a la toma de pared no supere la capacidad total de esta. No intente reparar la impresora usted mismo. Desenchufe la impresora y póngase en contacto con un Servicio Técnico Oficial EPSON ante las siguientes situaciones: El cable o el enchufe están estropeados; ha entrado líquido en la impresora; la impresora se ha caído o se ha dañado la carcasa; la impresora no funciona con normalidad o muestra un cambio en su rendimiento. Si tiene previsto utilizar la impresora en Alemania, la instalación del edificio tiene que estar protegida por un disyuntor de 10 ó 16 amperios para proporcionar una protección contra cortocircuitos y sobrecargas de corriente adecuada para la impresora. Cuando conecte la impresora a un ordenador o a otro dispositivo con un cable, compruebe que los conectores tengan la orientación correcta. Cada conector tiene una única orientación correcta. Si inserta un conector con la orientación errónea puede dañar los dos dispositivos conectados por el cable. Arriba Elección de un lugar para la impresora Cuando elija dónde colocar la impresora, tenga en cuenta lo siguiente: Coloque la impresora sobre una superficie plana y estable que sea mayor que la base de la impresora en todas las direcciones. Si coloca la impresora junto a la pared, deje al menos 10 cm entre la parte posterior de la impresora y la pared. La impresora no funcionará correctamente si está inclinada. Cuando almacene o transporte la impresora, no la incline, no la apoye de lado ni la coloque boca abajo. Podría salirse la tinta de los cartuchos. Coloque la impresora de forma que haya el espacio suficiente delante de ella para que el papel salga por completo. Evite los lugares expuestos a cambios súbitos de temperatura y humedad. Mantenga la impresora alejada de la luz solar directa, de una luz fuerte y de fuentes de calor. Evite los lugares polvorientos o en donde pueda sufrir golpes o vibraciones. Deje espacio suficiente alrededor de la impresora para una ventilación correcta. Coloque la impresora cerca de un enchufe de pared de donde sea cómodo desenchufarla. Arriba Uso de la impresora Tenga en cuenta lo siguiente cuando utilice la impresora: No introduzca objetos por las ranuras de la impresora. Procure que no se vierta líquido dentro de la impresora. No introduzca la mano en la impresora ni toque los cartuchos de tinta durante la impresión. No desplace el cabezal de impresión con la mano, ya que podría averiar la impresora. Para apagar la impresora, utilice siempre el botón On . Cuando se pulsa este botón, la pantalla LCD se queda en blanco. No desenchufe la impresora ni apague el interruptor hasta que la pantalla LCD se quede en blanco. Antes de trasladar la impresora, compruebe que el cabezal está en la posición de reposo (a la derecha del todo) y que los cartuchos de tinta están en su sitio. Deje instalados los cartuchos de tinta. Si los extrajera, el cabezal de impresión se secaría y la impresora no podría imprimir. Arriba Manipulación de los cartuchos de tinta Tenga en cuenta lo siguiente cuando manipule los cartuchos de tinta: Guarde los cartuchos de tinta fuera del alcance de los niños. No permita que los niños los ingieran ni manipulen. No agite los cartuchos, pues podría salirse la tinta. Maneje los cartuchos de tinta ya usados con cuidado, pues puede quedar algo de tinta alrededor del orificio de suministro. Si se mancha la piel de tinta, lávese a conciencia con agua y jabón. Si le entra tinta en los ojos, láveselos inmediatamente con agua. Si, aun después de lavarse a conciencia, sigue notando molestias o problemas de vista, acuda a un médico de inmediato. No despegue ni rasgue la etiqueta del cartucho, pues podrían producirse pérdidas de tinta. Instale el cartucho de tinta justo después de sacarlo de su envoltorio. Si se deja un cartucho desembalado durante mucho tiempo antes de usarlo, es posible que ya no pueda imprimir con él. No utilice un cartucho de tinta si ha pasado la fecha de caducidad indicada en el envoltorio: podría disminuir la calidad de la impresión. Para conseguir la mejor impresión, use los cartuchos de tinta durante los seis meses posteriores a su instalación. No desmonte los cartuchos de tinta ni trate de rellenarlos. Si lo hiciera, podría averiar el cabezal de impresión. Si ha sacado el cartucho de tinta de un lugar de almacenamiento frío, espere al menos tres horas para que alcance la temperatura ambiente antes de usarlo. Guarde los cartuchos de tinta en un lugar fresco y oscuro. No toque el chip IC verde del lateral del cartucho. Podría afectar al funcionamiento e impresión normales. El chip IC de este cartucho de tinta conserva muchos datos relacionados con el cartucho, tales como la cantidad de tinta restante, de forma que se pueda sacar y volver a introducir el cartucho libremente. No obstante, cada vez que se inserta un cartucho se consume algo de tinta porque la impresora comprueba su fiabilidad automáticamente. Si extrae un cartucho de tinta para usarlo en el futuro, proteja la zona de suministro de tinta de la suciedad y el polvo y guárdelo en el mismo entorno que la impresora. Como hay una válvula del puerto de suministro de tinta, no hace falta colocar tapas ni enchufes, pero la tinta puede manchar las cosas que toquen esta zona del cartucho. No toque el puerto de suministro de tinta ni sus proximidades. Guarde los cartuchos de tinta con las etiquetas hacia arriba, nunca hacia abajo. Arriba Uso de tarjetas de memoria No extraiga una tarjeta de memoria ni apague la impresora si el indicador luminoso Tarjeta memoria está intermitente. Las formas de utilización de las tarjetas de memoria varían según el tipo de tarjeta. Encontrará más información en la documentación suministrada junto con su tarjeta de memoria. Utilice únicamente tarjetas de memoria compatibles con la impresora. Consulte Tarjetas de memoria admitidas. Arriba Con la pantalla LCD La pantalla LCD puede mostrar algunos puntitos claros u oscuros. Esto es normal y no significa que esté estropeada. Utilice únicamente un paño seco y suave para limpiar la pantalla. No utilice productos de limpieza líquidos ni químicos. Si la pantalla LCD presenta desperfectos, consulte a su distribuidor. Si se mancha las manos de solución de cristal líquido, láveselas a conciencia con agua y jabón. Si le entra solución de cristal líquido en los ojos, láveselos inmediatamente con agua. Si, aun después de lavarse a conciencia, sigue notando molestias o problemas de vista, acuda a un médico de inmediato. Arriba Uso del adaptador opcional Bluetooth de impresión de fotografías Consulte la documentación del adaptador Bluetooth de impresión de fotografías para conocer las instrucciones de seguridad. Arriba Normativa ENERGY STAR ® Como socio de ENERGY STAR ®, Epson ha determinado que la impresora cumple con las directrices de ENERGY STAR ® para un mejor aprovechamiento de la energía. El Programa Internacional ENERGY STAR ® para Equipos de Oficina es una colaboración voluntaria con la industria de equipos ofimáticos para fomentar la introducción de ordenadores personales, monitores, impresoras, facsímiles, fotocopiadotas, escáneres y dispositivos multifunciones con una decidida intención de reducir la contaminación atmosférica producida por la generación de energía. Sus normas y logotipos son iguales en todas las naciones participantes. Arriba Advertencias, precauciones y notas
| Las advertencias
deben seguirse estrictamente para evitar daños físicos.
| Las precauciones
deben seguirse para evitar daños materiales en el equipo.
| Las notas
contienen información importante y sugerencias prácticas acerca del funcionamiento de la impresora.
Arriba |