| Alkuun > Muistikortin käyttäminen tulostimessa Tulostimen irrottaminen tai virran katkaiseminen Windows XP Windows 2000 Windows Me ja 98 Macintosh Kun lopetat tiedostojen kopioimisen tulostimen ja muistikortin välillä, sinun on noudatettava tarkasti tässä esitettyjä ohjeita, ennen kuin katkaiset virran tulostimesta tai irrotat sen tietokoneesta. Windows XP
| Kaksoisnapsauta tehtäväpalkin -kuvaketta.
| Valitse USB Mass Storage Device (USB-massamuistilaite) ja valitse Stop (Pysäytä).
| Valitse USB Mass Storage Device (USB-massamuistilaite) ja valitse OK.
| Napsauta jotakin kohtaa ikkunassa.
| Katkaise virta tulostimesta tai irrota USB-kaapeli.
Alkuun Windows 2000
| Varmista, etteivät muistikorttivalo ja Mode (Tila) -merkkivalo vilku.
| Sammuta tietokone.
| Katkaise virta tulostimesta tai irrota USB-kaapeli.
|  | Huomautus:
Jos katkaiset tulostimen virran tai irrotat USB-kaapelin, ennen kuin katkaiset virran tietokoneesta, näkyviin tulee sanoma “Problem Ejecting USB Mass Storage Device” (Ongelma USB-massamuistilaitetta poistettaessa).
Alkuun Windows Me ja 98
| Kaksoisnapsauta työpöydän My Computer (Oma tietokone) -kuvaketta.
| Napsauta Removable Disk (Siirrettävä levy) -kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Eject (Poista).
| Katkaise virta tulostimesta tai irrota USB-kaapeli.
Alkuun Macintosh
| Vedä poistettavan levyn kuvake () työpöydältä roskakoriin.
| Katkaise virta tulostimesta tai irrota USB-kaapeli.
Alkuun |