| Alkuun > Vianmääritys Tulostuslaatuun liittyvät ongelmat Vaakasuuntaisia raitoja Pystysuuntaisia kohdistusvirheitä tai raitoja Värit ovat väärin, tai värejä puuttuu Epäterävä tai tuhruinen tulostusjälki Jos tulostuslaatu on huono, vertaa tulostetta alla oleviin kuviin. Napsauta kuvatekstiä sen kuvan alla, joka muistuttaa eniten testisivua.
Hyvä näyte | Hyvä näyte
Vaakasuuntaisia raitoja | Pystysuuntaisia kohdistusvirheitä tai raitoja
Vaakasuuntaisia raitoja | Pystysuuntaisia kohdistusvirheitä tai raitoja
Värit ovat vääriä, tai värejä puuttuu | Epäterävä tai tuhruinen tulostusjälki
Vaakasuuntaisia raitoja Varmista, että paperi on asetettu arkinsyöttölaitteeseen niin, että sen tulostuspuoli osoittaa ylöspäin. Puhdista tukkeutuneet mustesuuttimet suorittamalla Head Cleaning (Tulostuspäiden puhdistus) -apuohjelma. Lisätietoja on kohdassa Tulostuspäiden puhdistaminen. Suorita Print Head Alignment (Tulostuspäiden kohdistus) -apuohjelma. Lisätietoja on kohdassa Tulostuspäiden kohdistaminen. Käytä mustekasetit loppuun kuuden kuukauden kuluessa pakkauksen avaamisesta. Käytä aitoja Epson-mustekasetteja. Poista kaikki räätälöidyt asetukset ja valitse Quality (Laatu) -asetuksiksi Text (Teksti) -asetukset (Windows). Poista kaikki räätälöidyt asetukset ja valitse tulostimen Mode (Tila) -asetuksiksi Automatic (Automaattinen) (Macintosh). Lisätietoja on käytönaikaisessa ohjeessa. Lisätietoja on kohdassa Tulostinohjaimen käyttäminen Windows-käyttöjärjestelmässä Lisätietoja on kohdassa Tulostinohjaimen käynnistäminen Mac OS X -käyttöjärjestelmässä Tarkista musteiden määrä. Jos mustetta on vähän, vaihda mustekasetti. Lisätietoja on kohdassa Mustekasetin vaihtaminen. Varmista, että tulostinohjaimen Paper Type (Paperityyppi) - tai Media Type (Tulostusmateriaali) -kohtaan valittu asetus vastaa tulostimeen ladattua paperia. Lisätietoja on kohdassa Sopivan Media Typen (Tulostusmateriaali) valitseminen Alkuun Pystysuuntaisia kohdistusvirheitä tai raitoja Varmista, että paperi on asetettu arkinsyöttölaitteeseen niin, että sen tulostuspuoli osoittaa ylöspäin. Puhdista tukkeutuneet mustesuuttimet suorittamalla Head Cleaning (Tulostuspäiden puhdistus) -apuohjelma. Lisätietoja on kohdassa Tulostuspäiden puhdistaminen. Suorita Print Head Alignment (Tulostuspäiden kohdistus) -apuohjelma. Lisätietoja on kohdassa Tulostuspäiden kohdistaminen. Poista valinta tulostinohjelmiston Advanced (Lisäasetukset) -asetuksien High Speed (Nopea tulostus)-valintaruudusta. Lisätietoja on käytönaikaisessa ohjeessa. Varmista, että tulostimen ohjelmiston Paper Type (Paperityyppi)- tai Media Type (Tulostusmateriaali) -kohtaan valittu asetus vastaa tulostimeen ladattua paperia. Lisätietoja on kohdassa Sopivan Media Typen (Tulostusmateriaali) valitseminen Alkuun Värit ovat vääriä, tai värejä puuttuu Poista tulostinohjaimen Grayscale (Harmaasävyt) -asetus (Windows). Muuta tulostinohjaimessa musteen asetukseksi Color (Väri) (Macintosh). Lisätietoja on käytönaikaisessa ohjeessa. Muuta väriasetuksia sovelluksessa tai Advanced (Lisäasetukset) -asetuksissa. Lisätietoja on käytönaikaisessa ohjeessa. Suorita Head Cleaning (Tulostuspäiden puhdistus) -apuohjelma. Lisätietoja on kohdassa Tulostuspäiden puhdistaminen. Jos värit ovat yhä vääriä tai niitä puuttuu, vaihda jokin värillinen mustekasetti. Jos ongelma ei poistu, vaihda mustekasetti black. Lisätietoja on kohdassa Mustekasetin vaihtaminen. Jos olet juuri vaihtanut mustekasetin, varmista, että pakkaus ei ole vanhentunut. Vaihda kasetit uusiin, jos et ole käyttänyt tulostinta pitkään aikaan. Lisätietoja on kohdassa Mustekasetin vaihtaminen. Alkuun Epäterävä tai tuhruinen tulostusjälki Varmista, että olet valinnut tulostimelle oikean tulostinohjaimen. Käytä ainoastaan Epsonin suosittelemaa paperia. Lisätietoja on kohdassa Paperi. Käytä aitoja Epson-mustekasetteja. Varmista, että tulostin on sijoitettu tasaiselle ja vakaalle alustalle, joka on kaikissa suunnissa tulostinta suurempi. Tulostin ei toimi oikein, jos se on vinossa. Varmista, että paperi on ehjää, puhdasta ja riittävän uutta. Varmista, että paperi on kuivaa ja että paperin tulostuspuoli osoittaa ylöspäin. Poista kaikki räätälöidyt asetukset ja valitse Quality (Laatu) -asetuksiksi Text (Teksti) -asetukset (Windows). Poista kaikki räätälöidyt asetukset ja valitse tulostimen Mode (Tila) -asetuksiksi Automatic (Automaattinen) (Macintosh). Lisätietoja on käytönaikaisessa ohjeessa. Lisätietoja on kohdassa Tulostinohjaimen käyttäminen Windows-käyttöjärjestelmässä Lisätietoja on kohdassa Tulostinohjaimen käynnistäminen Mac OS X -käyttöjärjestelmässä Jos paperi on käpristynyt, yritä oikaista se. Varmista, että tulostinohjaimen Paper Type (Paperityyppi) - tai Media Type (Tulostusmateriaali) -kohtaan valittu asetus vastaa tulostimeen ladattua paperia. Lisätietoja on kohdassa Sopivan Media Typen (Tulostusmateriaali) valitseminen Poista jokainen arkki tulostelokerosta heti tulostuksen jälkeen. Jos tulostat kiiltomuoviarkeille, aseta pinon alle tukiarkki (tai tavallinen paperiarkki) tai lataa vain yksi arkki kerrallaan. Älä kosketa kiiltäväpintaisten paperien tulostuspuolta. Anna musteen asettua muutaman tunnin ajan tulostettuasi piirtoheitinkalvolle tai kiiltomuoviarkeille, ennen kuin käsittelet niitä. Suorita Head Cleaning (Tulostuspäiden puhdistus) -apuohjelma. Lisätietoja on kohdassa Tulostuspäiden puhdistaminen. Suorita Print Head Alignment (Tulostuspäiden kohdistus) -apuohjelma. Lisätietoja on kohdassa Tulostuspäiden kohdistaminen. Alkuun |