| Alkuun > Perustulostus Reunukseton tulostus Yhteensopiva paperi Tulostustiedoston valmisteleminen Tulostaminen EPSON Easy Photo Print -ohjelmasta Tulostaminen muista sovelluksista Tulostimen avulla voit tulostaa paperin jokaiseen neljään reunaan asti. Reunattoman tulostuksen vaiheet esitellään seuraavaksi.
| Huomautus:
Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikille tulostusmateriaaleille ja ohjainasetuksille.
Yhteensopiva paperi Reunattomassa tulostuksessa suositellaan käytettävän seuraavia papereita:
Economy Photo Paper | A4, 10 × 15 cm (4 × 6 tuumaa)
Matte Paper - Heavyweight | A4
Premium Glossy Photo Paper | A4, 10 × 15 cm (4 × 6 tuumaa), 9 × 13 cm (3,5 × 5 tuumaa)
Premium Semigloss Photo Paper | A4, 10 × 15 cm (4 × 6 tuumaa)
Double-Sided Matte Paper | A4
Ultra Glossy Photo Paper | A4, 10 × 15 cm (4 × 6 tuumaa), 13 × 18 cm (5 × 7 tuumaa)
| Huomautus:
Reunaton tulostus kestää kauemmin kuin tavallinen tulostus. Tulostuslaatu saattaa olla huono tulosteen ylä- tai alareunassa, tai muste saattaa levitä näillä alueilla, jos käytetään muuta kuin edellä lueteltuja tulostusmateriaaleja. Suosittelemme yhden arkin tulostamista laadun tarkistamiseksi ennen suurten töiden tulostamista.
Alkuun Tulostustiedoston valmisteleminen Koska tämä vaihtoehto suurentaa kuvan hiukan paperia suuremmaksi, osa kuvasta leikkautuu pois. Tulostaminen leikatuille arkeille Kuvatiedoston koko on sovitettava paperikoon mukaan. Jos marginaalit on mahdollista määrittää sovelluksessa, varmista ennen tulostusta, että niiden arvoksi on määritetty nolla. Alkuun Tulostaminen EPSON Easy Photo Print -ohjelmasta Reunattomien valokuvien tulostaminen tällä laitteella on helpointa käyttämällä CD-levyllä olevaa EPSON Easy Photo Print -apuohjelmaa. EPSON Easy Photo Print -apuohjelman avulla voit myös parannella valokuvia. EPSON Easy Photo Printin käynnistäminen (Windows) Napsauta Start (Käynnistä) -painiketta, valitse All Programs (Kaikki ohjelmat) tai Programs (Ohjelmat), EPSON Creativity Suite ja EPSON Easy Photo Print. Voit tarkastella EPSON Easy Photo Print -ohjelman käyttöopasta napsauttamalla Help (Ohje) -painiketta. EPSON Easy Photo Printin käynnistäminen (Mac OS X) Kaksoisosoita Macintosh HD -symbolin Applications (Sovellukset) -kansion EPSON-kansiota ja valitse Creativity Suite. Kaksoisosoita EPSON Easy Photo Print -kansiota ja EPSON Easy Photo Print for X -symbolia. Voit tarkastella EPSON Easy Photo Print -ohjelman käyttöopasta napsauttamalla Help (Ohje) -painiketta. Alkuun Tulostaminen muista sovelluksista Tulostinasetukset Windows-käyttöjärjestelmässä Säädä tulostimen asetuksia reunatonta tulostusta varten seuraavien ohjeiden mukaan.
| Avaa tulostinasetukset.
| Tulostinohjaimen käynnistäminen Windows-käyttöjärjestelmässä
| Valitse Main (Päävalikko) -välilehti ja aseta sitten Quality Option (Laatuasetus) -asetus.
| Photo (Valokuva) tuottaa hyvälaatuisia tulosteita nopeasti Best Photo (Tarkka valokuva) takaa parhaan tulostuslaadun
| Valitse Source (Lähde) -asetukseksi Sheet (Arkki).
| Valitse asianmukainen Type (Tyyppi) -asetus.
| Sopivan Media Typen (Tulostusmateriaali) valitseminen
| Valitse Size (Koko) -asetukseksi tulostettavia tietoja vastaava paperikoko.
| Valitse Borderless (Reunukseton) -valintaruutu.
Borderless Expansion (Reunaton laajennus) -liukusäädin tulee näkyviin Page Layout (Sivun asettelu) -näyttöön. Voit määrittää paperin reunojen yli menevän kuvan osuuden napsauttamalla Page Layout (Sivun asettelu) -välilehteä ja säätämällä liukusäädintä.
| Voit määrittää tulosteen suunnan valitsemalla Portrait (Pysty) tai Landscape (Vaaka).
| Sulje tulostinasetusikkuna valitsemalla OK.
Tulosta yllä mainittujen toimenpiteiden jälkeen yksi testiarkki ja tarkista lopputulos ennen kuin tulostat koko työn. Tulostinasetukset Mac OS X -käyttöjärjestelmässä Säädä tulostimen asetuksia reunatonta tulostusta varten seuraavien ohjeiden mukaan.
| Avaa Page Setup (Arkin määrittely) -valintataulu.
| Tulostinohjaimen käynnistäminen Mac OS X -käyttöjärjestelmässä
| Valitse asianmukainen Format for (Määritä tulostimelle) -asetus.
| Valitse Paper Size (Paperin koko) -asetus haluamasi reunattoman tulostustavan mukaan.
| Määritä asianmukainen Orientation (Suunta) -asetus.
| Sulje Page Setup (Arkin määrittely) -valintaikkuna napsauttamalla OK.
| Avaa Print (Tulosta) -valintataulu.
| Tulostinohjaimen käynnistäminen Mac OS X -käyttöjärjestelmässä
| Valitse Printer (Tulostin) -asetus, joka vastaa vaiheessa 2 valitsemaasi Format for (Määritä tulostimelle) -asetusta. Määritä sitten Copies & Pages (Kopiot ja sivut) -asetukset.
| Valitse valikosta Print Settings (Tulostusasetukset).
| Valitse asianmukaiset Media Type (Tulostusmateriaali)-, Color (Väri)- ja Mode (Tila) -asetukset. Lisätietoja Print Settings (Tulostusasetukset) -vaihtoehdosta on käytönaikaisessa ohjeessa.
| Sopivan Media Typen (Tulostusmateriaali) valitseminen
Tulosta yllä mainittujen toimenpiteiden jälkeen yksi testiarkki ja tarkista lopputulos ennen kuin tulostat koko työn.
| Huomautus:
Voit määrittää reunuksettomassa tulostuksessa paperin reunojen yli menevän kuvan osuuden. Lisätietoja on käytönaikaisessa ohjeessa.
Alkuun |