| Alkuun > Tuotetiedot Tekniset tiedot Paperi Muistikorttipaikat Mustekasetit Mekaaniset ominaisuudet Sähköominaisuudet Ympäristö Standardit ja hyväksynnät USB-liitäntä Paperi
| Huomautus:
Koska paperinvalmistaja voi muuttaa tietynmerkkisen tai -tyyppisen paperin laatua, Epson ei voi taata muiden valmistajien paperimerkkien tai -tyyppien laatua. Testaa paperin sopivuus ennen suurten erien ostoa tai suuria tulostustöitä.
Yksittäiset arkit:
Koko | A4 210 × 297 mm 10 × 15 cm (4 × 6 tuumaa) 13 × 18 cm (5 × 7 tuumaa) A6 105 × 148 mm A5 148 × 210 mm B5 182 × 257 mm 9 × 13 cm (3,5 × 5 tuumaa) 13 × 20 cm (5 × 8 tuumaa) 20 × 25 cm (8 × 10 tuumaa) Letter 8 1/2 × 11 tuumaa Legal 8 1/2 × 14 tuumaa
Paperityypit | Tavallinen tulostuspaperi tai Epson-erikoispaperi
Paksuus (tavallinen tulostuspaperi) | 0,08 - 0,11 mm (0,003 - 0,005 tuumaa)
Paino (tavallinen tulostuspaperi) | 64g/m² (17lb) - 90 g/m² (24 lb)
Kirjekuoret:
Koko | Kirjekuori #10 4 1/8 × 9 1/2 tuumaa Kirjekuori DL 110 × 220 mm Kirjekuori C6 114 × 162 mm Kirjekuori 132 × 220 mm
Paperityypit | Tavallinen tulostuspaperi, lentoposti
Paino | 75 g/m² (20 lb) - 90 g/m² (24 lb)
| Huomautus:
Huonolaatuinen paperi voi huonontaa tulostuslaatua sekä aiheuttaa paperitukoksia ja muita ongelmia. Jos paperiin liittyviä tulostusongelmia ilmenee, vaihda laadukkaampaan paperiin. Älä lataa tulostimeen rypistynyttä tai taittunutta paperia. Säilytä paperi normaaliolosuhteissa: Lämpötila 15 - 25 °C (59 - 77 °F) Suhteellinen ilmankosteus 40 - 60 %
Tulostusalue Yksittäiset arkit ja indeksikortit:
Normal (Normaali) | Borderless (Reunukseton)
Kirjekuoret:
Tulostusalue on merkitty vinoviivoituksella.
A: | Yläreunuksen vähimmäiskoko on 3,0 mm (0,12").
B - L: | Vasemman reunuksen vähimmäiskoko on 3,0 mm (0,12"). Kirjekuorten vasemman reunuksen vähimmäiskoko on 5,0 mm (0,20").
B - R: | Oikean reunuksen vähimmäiskoko on 3,0 mm (0,12"). Kirjekuorten oikean reunuksen vähimmäiskoko on 5,0 mm (0,20").
C: | Yksittäisten arkkien ja indeksikorttien alareunuksen vähimmäiskoko on 20 mm (0,78").
| Huomautus:
Käytetyn paperityypin mukaan tulostuslaatu voi olla heikko tulosteen ylä- ja alaosassa tai nämä alueet voivat olla tahriintuneita.
Alkuun Muistikorttipaikat
Kelvolliset muistikortit | CompactFlash SmartMedia* Memory Stick Memory Stick PRO Memory Stick Duo** Memory Stick PRO Duo** MagicGate Memory Stick MagicGate Memory Stick Duo** Microdrive SD (Secure Digital) Card MultiMediaCard miniSD Card** xD-Picture Card xD-Picture Card Type M
Jännitevaatimukset | 3.3 V Enimmäisvirta on 500 mA
* Enimmäiskapasiteetti on 128 Mt. ** Vaatii sovittimen. Muistikorttipaikan yhteensopivuus:
CF Type II -korttipaikka | CF+- ja CompactFlash Specification 1.4 -yhteensopiva
SmartMedia-korttipaikka | SmartMedia Standard 2003 -standardin mukainen
Memory Stick- ja MemoryStick PRO -korttipaikka | Memory Stick Standard version 1.3- ja Memory Stick Standard Memory Stick PRO Format Specifications version 1.0 -standardin mukainen
SD/MMC-korttipaikka | SD Memory Card Specifications / PART1 -yhteensopiva. Physical Layer Specification Version 1.0 -korit ja MultiMediaCard Standard -kortit
xD-Picture-korttipaikka | xD-Picture card™ Card Specification Version 1.20 Type M -yhteensopiva
Alkuun Mustekasetit
Väri | Keltainen, magenta, syaani, vaalea magenta, vaalea syaani ja musta.
Kasetin käyttöikä | 6 kuukautta pakkauksen avaamisesta 25 ˚C [77 ˚F] lämpötilassa
Lämpötila | Varastointi: -20–40 ˚C (-4–104 ˚F) 1 kuukausi 40 ˚C (104 ˚F) lämpötilassa Jäätyminen:* -18 ˚C (-0,4 ˚F)
Mitat | 12.7 mm (L) × 73.5 mm (S) × 55.3 mm (K)
* Muste sulaa ja sitä voidaan käyttää, kun se on ollut noin 3 tuntia 25 °C (77 °F) lämpötilassa.
| Varoitus:
Epson suosittelee vain aitojen Epson-mustekasettien käyttämistä. Epsonin takuu ei kata tämän tuotteen vaurioita, jotka ovat aiheutuneet muiden kuin Epsonin valmistamien mustekasettien käytöstä. Mustekasettia ei saa käyttää pakkaukseen merkityn viimeisen käyttöpäivän jälkeen. Älä täytä mustekasettia uudelleen. Tuote laskee jäljellä olevan musteen määrän kasetissa olevan mikropiirin avulla. Jos kasetti täytetään uudelleen, mikropiiri ilmoittaa kasetin olevan edelleen tyhjä.
| Huomautus:
Tulostimen mukana tulleita mustekasetteja käytetään tulostimen käyttöönoton yhteydessä. Laadukkaiden tulosteiden aikaansaamiseksi tulostimen tulostinpäät täytetään kokonaan musteella. Tämä yhden kerran suoritettava prosessi kuluttaa jonkin verran mustetta, ja seuraavat käyttämäsi mustekasetit kestävät koko niiden luvatun käyttöajan.
Alkuun Mekaaniset ominaisuudet
Paperirata | Arkinsyöttölaite, syöttö ylhäältä
Arkinsyöttölaitteen kapasiteetti | Noin 120 arkkia, kun paperin paino on 90 g/m² (24 lb)
Mitat | Varastointi Leveys: 483 mm (19,0 tuumaa) Syvyys: 300 mm (11,8 tuumaa) Korkeus: 188 mm (7,4 tuumaa)
Tulostaminen Leveys: 483 mm (19,0 tuumaa) Syvyys: 478 mm (19,8 tuumaa) Korkeus: 297 mm (11,7 tuumaa)
Paino | 6.1 kg (13.4 lb) ilman mustekasetteja
Alkuun Sähköominaisuudet
| 120 voltin malli | 220 - 240 V -malli
Tulojännite | 99–132 V | 198 - 264 V
Nimellistaajuusalue | 50 - 60 Hz
Tulotaajuusalue | 49,5 - 60,5 Hz
Nimellisvirta | 0,4A (enintään 0,7 A) | 0,2A (enintään 0,4 A)
Tehonkulutus | Noin 13 W (ISO10561 Letter Pattern) Noin 2,2 W valmiustilassa Noin 0,2 W, kun tulostin on sammutettu. | Noin 13 W (ISO10561 Letter Pattern) Noin 2,3 W valmiustilassa Noin 0,3 W, kun tulostin on sammutettu.
| Huomautus:
Tarkista tulostimen käyttöjännite sen takana olevasta tyyppikilvestä.
Alkuun Ympäristö
Lämpötila | Käyttö: 10–35 ˚C (50–95 ˚F) Varastointi: -20–40 ˚C (-4–104 ˚F) 1 kuukausi 40 ˚C (104 ˚F) lämpötilassa
Kosteus | Käyttö: * 20 - 80 % (suhteellinen kosteus) Varastointi:* 5 - 85 %
* Ei tiivistymistä Alkuun Standardit ja hyväksynnät Yhdysvaltojen malli:
Turvallisuus | UL 60950 CSA 22.2 No.950
EMC | FCC Part 15 Subpart B Class B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Class B
Euroopan malli:
Pienjännitedirektiivi 73/72/ETY | EN 60950
EMC-direktiivi 89/336/ETY | EN55022 Class B EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024
Australian malli:
EMC | AS/NZS CISPR22 luokka B
Alkuun USB-liitäntä
Standard (Normaali) | Liitäntä perustuu seuraaviin standardeihin: Universal Serial Bus Specifications Revision 2.0, Universal Serial Bus Device Class Definition for Printing Devices Version 1.1 ja Universal Serial Bus Mass Storage class Bulk-Only Transport Revision 1.0.
Bittinopeus | 480 Mb/s; nopea (High speed) laite
Tietojen koodaus | NRZI
Sovitettava liitin | USB, sarja B
Suositeltava kaapelin pituus | Alle 2 metriä
Alkuun |