| Alkuun > Valinnaisen Bluetooth-sovittimen käyttäminen Bluetooth-asetusten valitseminen Voit tarvittaessa valita asetukset langatonta Bluetooth-yhteyttä varten tulostimen LCD-näytön avulla. Sinun on ehkä kirjoitettava avainluku tulostimeen tai otettava käyttöön salaus, jos Bluetooth-laitteen asetukset vaativat sitä.
| Valitse alla olevassa taulukossa esitetyt asetukset painamalla - tai -painiketta ja -painiketta.
Valikkokohde | Settings (Asetukset) | Kuvaus
BT Printer ID Set (BT-tulostintunnus) | tulostimen nimi- (numero) (oletusarvo = 1) | Jos toimintaetäisyydellä on useita Bluetooth-tekniikkaa käyttäviä tulostimia, tulostimet voi numeroida nollasta yhdeksään. Ota Device Name (Laitteen nimi) -asetus käyttöön katkaisemalla tulostimesta virta ja kytkemällä virta takaisin päälle.
BT Connectivity Mode (BT-yhteystila) | Discoverable (Havaittavissa) | Tässä tilassa Bluetooth-tekniikkaa käyttävät laitteet löytävät tulostimen ja lähettävät tulostustöitä.
Not Discoverable (Ei havaittavissa) | Tämä tila estää tuntemattomia laitteita etsimästä tulostinta. Jos haluat tulostaa Not Discoverable (Ei havaittavissa) -tilassa, etsi tulostin ensin kerran Discoverable (Havaittavissa) -tilassa. Sen jälkeen kun laite on kerran löytänyt tulostimen Discoverable (Havaittavissa) -tilassa, se voi muodostaa tiedonsiirtoyhteyden tulostimeen ja tulostaa sillä Discoverable (Havaittavissa) -tilassa.
Pairing (Paritus) | Tässä tilassa laitteeseen on syötettävä nelinumeroinen avainluku, ennen kuin se voi muodostaa tiedonsiirtoyhteyden tulostimeen.
BT Encryption (BT-salaus) | On/Off (Käytössä / Ei käytössä) (oletusarvo = Off) | Voit salata tietoliikenteen valitsemalla On (Käytössä). Salausta käytettäessä laitteeseen on syötettävä nelinumeroinen avainluku, ennen kuin se voi muodostaa tiedonsiirtoyhteyden tulostimeen.
BT PIN Code Set (BT PIN -tunnuskoodi) | Mikä tahansa neljän numeron sarja (Oletusarvo = 0000) | Passkey (Yleisavain) -asetus antaa mahdollisuuden asettaa nelinumeroisen avainluvun, joka vaaditaan vahvistusta tai salausta varten.
BT Device Address (BT-laiteosoite) | Määritetään tehtaalla (esimerkki) 11-11-11-11-11-11 | Tämä valinta näyttää tulostimen Bluetooth-laitteen osoitteen.