| Alkuun > Tulostimen huoltaminen Tulostuspäiden kohdistaminen Tulostuspäiden kohdistus -apuohjelman käyttäminen Windows-käyttöjärjestelmässä Print Head Alignment (Tulostuspäiden kohdistus) -apuohjelman käyttäminen Mac OS X -käyttöjärjestelmässä Ohjauspaneelin painikkeiden käyttäminen Jos tulosteen pystysuuntaiset viivat eivät ole suoria tai tulosteessa on vaakasuuntaisia raitoja, voit todennäköisesti korjata vian tulostinohjelmistossa olevalla Print Head Alignment (Tulostuspäiden kohdistus) -apuohjelmalla. Lisätietoja on jäljempänä.
| Huomautus:
Älä peruuta tulostusta Stop/Clear (Lopeta/Tyhjennä) -painikkeella, kun tulostat testikuviota Print Head Alignment (Tulostuspäiden kohdistus) -apuohjelmalla. Varmista ennen Tulostuspäiden kohdistus -apuohjelman käyttämistä, että CD/DVD-lokeroa ei ole asetettu tulostimeen ja CD/DVD-ohjain on yläasennossa.
Tulostuspäiden kohdistus -apuohjelman käyttäminen Windows-käyttöjärjestelmässä Voit kohdistaa tulostuspään Print Head Alignment (Tulostuspäiden kohdistus) -apuohjelmalla noudattamalla seuraavia ohjeita.
| Varmista, että arkinsyöttölaitteeseen on ladattu tavallista A4-kokoista paperia.
| Avaa tulostinasetukset.
| Tulostinohjaimen käynnistäminen Windows-käyttöjärjestelmässä
| Valitse Maintenance (Huolto) -välilehti ja napsauta sitten Print Head Alignment (Tulostuspäiden kohdistus) -painiketta.
| Kohdista tulostuspää noudattamalla näyttöön apuohjelman käytön aikana tulevia ohjeita.
Alkuun Tulostuspäiden kohdistus -apuohjelman käyttäminen Mac OS X -käyttöjärjestelmässä Voit kohdistaa tulostuspään Print Head Alignment (Tulostuspäiden kohdistus) -apuohjelmalla noudattamalla seuraavia ohjeita.
| Varmista, että arkinsyöttölaitteeseen on ladattu tavallista A4-kokoista paperia.
| Avaa EPSON Printer Utility (EPSON-tulostinapuohjelma) -valintataulu.
| Tulostinohjaimen käynnistäminen Mac OS X -käyttöjärjestelmässä
| Valitse tulostin ja osoita sitten OK Printer List (Tulostinluettelo) -ikkunassa.
| Valitse Utility (Apuohjelma) -valintataulun Print Head Alignment (Tulostinpäiden kohdistus) -painike.
| Kohdista tulostuspää noudattamalla näyttöön apuohjelman käytön aikana tulevia ohjeita.
Alkuun Ohjauspaneelin painikkeiden käyttäminen Voit kohdistaa tulostuspään ohjauspaneelin avulla noudattamalla seuraavia ohjeita.
| Tarkista, että nestekidenäytössä ei ole varoituksia tai virheilmoituksia.
| Paina Setup (Asetus) -painiketta ja valitse Head Alignment (Tulostuspäiden kohdistus) painamalla - tai -painiketta.
| Paina -painiketta ja sitten Start (Käynnistä) -painiketta.
| Tulosteessa on seuraavat kohdistusmerkinnät.
| Katso kunkin ryhmän kohdistuskuviota ja valitse se, joka on tulostunut tasaisimmin (ilman selviä katkoja tai viivoja).
| Paina -painiketta. Valitse sitten ensimmäisestä ryhmästä paras kuvio (1–9) - tai -painikkeella ja valitse sitten OK.
| Valitse paras testikuvio ryhmistä 2–4 toistamalla vaihetta 6.
| Kun olet valmis, paina OK-painiketta.
Alkuun |