| Alkuun > Tulostimen huoltaminen Tulostuspään suuttimien tarkistaminen Nozzle Check (Suuttimien tarkistus) -apuohjelman käyttäminen Windows-käyttöjärjestelmässä Nozzle Check (Suuttimien tarkastus) -apuohjelman käyttäminen Mac OS X -käyttöjärjestelmässä Ohjauspaneelin painikkeiden käyttäminen Jos tulosteet ovat himmeitä tai niistä puuttuu pisteitä, vika saattaa olla tulostuspään mustesuuttimissa. Voit tarkistaa tulostuspään mustesuuttimet tietokoneen avulla käyttämällä Nozzle Check (Suuttimien tarkastus) -apuohjelmaa tai tulostimesta käyttämällä painikkeita.
| Huomautus:
Et voi puhdistaa tulostuspäätä, jos näytössä on viesti ”ink out” (muste loppu) tai nestekidenäytössä vilkkuu musteen vähyyttä tai loppumista osoittava kuvake. Vaihda ensin kyseinen mustekasetti uuteen. Varmista ennen Suuttimien tarkistus -apuohjelman käyttämistä, että CD/DVD-lokeroa ei ole asetettu tulostimeen ja CD/DVD-ohjain on yläasennossa.
Nozzle Check (Suuttimien tarkistus) -apuohjelman käyttäminen Windows-käyttöjärjestelmässä Käytä Nozzle Check (Suuttimien tarkastus) -apuohjelmaa noudattamalla seuraavia vaiheittaisia ohjeita.
| Varmista, että arkinsyöttölaitteeseen on ladattu A4-kokoista paperia.
| Käynnistä tulostinohjelmisto.
| Tulostinohjaimen käynnistäminen Windows-käyttöjärjestelmässä
| Valitse Maintenance (Huolto) -välilehti ja napsauta sitten Nozzle Check (Suuttimien tarkistus) -painiketta.
| Noudata näyttöön tulevia ohjeita.
Alkuun Nozzle Check (Suuttimien tarkistus) -apuohjelman käyttäminen Mac OS X -käyttöjärjestelmässä Käytä Nozzle Check (Suuttimien tarkastus) -apuohjelmaa noudattamalla seuraavia vaiheittaisia ohjeita.
| Varmista, että arkinsyöttölaitteeseen on ladattu A4-kokoista paperia.
| Avaa EPSON Printer Utility (EPSON-tulostinapuohjelma) -valintataulu.
| Tulostinohjaimen käynnistäminen Mac OS X -käyttöjärjestelmässä
| Valitse Utility (Apuohjelma) -valintaikkunan Nozzle Check (Suuttimien tarkistus) -painike.
| Noudata näyttöön tulevia ohjeita.
Alkuun Ohjauspaneelin painikkeiden käyttäminen Voit tarkistaa tulostuspään suuttimet ohjauspaneelin painikkeilla seuraavien vaiheiden mukaisesti.
| Katkaise tulostimesta virta.
| Varmista, että arkinsyöttölaitteeseen on ladattu A4-kokoista paperia.
| Paina Setup (Asetus) -painiketta ja valitse Nozzle Check (Suuttimien tarkistus) painamalla - tai -painiketta.
| Paina -painiketta ja käynnistä suuttimien tarkistuskuvion tulostus painamalla Start (Käynnistä)-painiketta.
Alla on kaksi suuttimen testikuviota. Vertaa testisivun tulostuslaatua alla olevaan malliin. Jos tulostuslaatuongelmia (kuten aukkoja tai puuttuvia osia testiriveillä) ei ole, tulostuspää on kunnossa. Jos tulostetulta sivulta puuttuu osa, kuten seuraavassa kuvassa, mustesuuttimia saattaa olla tukossa tai tulostuspään kohdistus saattaa olla virheellinen. Lisätietoja on kohdassa Tulostuspäiden puhdistaminen. Lisätietoja on kohdassa Tulostuspäiden kohdistaminen. Alkuun |