| Alkuun > Tulostimen huoltaminen Tulostuspäiden puhdistaminen Tulostuspäiden puhdistus -apuohjelman käyttäminen Windows-käyttöjärjestelmässä Head Cleaning (Tulostuspäiden puhdistu) -apuohjelman käyttäminen Mac OS X -käyttöjärjestelmässä Ohjauspaneelin painikkeiden käyttäminen Jos tuloste on odottamattoman vaalea tai siitä puuttuu pisteitä, voit todennäköisesti korjata vian puhdistamalla tulostuspään niin, että suuttimet suihkuttavat mustetta oikein. Voit puhdistaa tulostuspään tietokoneen avulla käyttämällä tulostinohjelmistossa olevaa Head Cleaning (Tulostuspäiden puhdistus) -apuohjelmaa tai tulostimesta käyttämällä painikkeita.
| Huomautus:
Tulostuspäiden puhdistaminen kuluttaa jonkin verran mustetta. Puhdista tulostuspää sen vuoksi vasta, kun tulostuslaatu alkaa huonontua (jos tuloste on esimerkiksi sumea tai väriltään väärä tai jos osa tulosteesta jää tulostumatta), jotta mustetta ei kulu turhaan. Tarkista ensin Nozzle Check (Suuttimien tarkastus) -apuohjelman avulla, tarvitseeko tulostuspää puhdistaa. Näin voit säästää mustetta. Et voi puhdistaa tulostuspäätä, jos näytössä on viesti ”ink out” (muste loppu) tai nestekidenäytössä näkyy musteen loppumista osoittava kuvake. Jos muste on loppunut, tulostuspään puhdistus aloittaa mustekasetin vaihtamistoiminnon. Jos et halua vaihtaa mustekasettia nyt, palauta tulostuspää perusasentoon painamalla Stop/Clear (Lopeta/Tyhjennä) -asetuspainiketta. Varmista ennen Tulostuspäiden puhdistus -apuohjelman käyttämistä, että CD/DVD-lokeroa ei ole asetettu tulostimeen.
Tulostuspäiden puhdistus -apuohjelman käyttäminen Windows-käyttöjärjestelmässä Voit puhdistaa tulostuspään Head Cleaning (Tulostuspäiden puhdistus) -apuohjelmalla seuraavien vaiheiden mukaisesti.
| Varmista, että tulostimeen on kytketty virta ja että nestekidenäytössä ei ole varoituksia tai virheilmoituksia.
| Varmista, että arkinsyöttölaitteeseen on ladattu A4-kokoista paperia.
| Avaa tulostinasetukset.
| Tulostinohjaimen käynnistäminen Windows-käyttöjärjestelmässä
| Valitse Maintenance (Huolto) -välilehti ja napsauta sitten Head Cleaning (Tulostuspäiden puhdistus) -painiketta.
| Noudata näyttöön tulevia ohjeita.
|  | Varoitus:
Älä koskaan katkaise virtaa tulostimesta, kun edistymisosoitin näkyy nestekidenäytössä. Muutoin tulostin voi vahingoittua.
| Kun puhdistustoiminto on päättynyt, lataa tulostimeen muutama paperiarkki ja varmista tulostuspään puhtaus napsauttamalla Head Cleaning (Tulostuspäiden puhdistus) -valintaikkunan Print Nozzle Check Pattern (Suuttimen testikuvio) -painiketta.
Seuraavassa on kaksi suuttimen testikuviota. Vertaa testisivun tulostuslaatua alla olevaan malliin. Jos tulostuslaatuongelmia (kuten aukkoja tai puuttuvia osia testiriveillä) ei ole, tulostuspää on kunnossa. Jos tulostetulta sivulta puuttuu osa, kuten seuraavassa kuvassa, mustesuuttimia saattaa olla tukossa tai tulostuspään kohdistus saattaa olla virheellinen. Jos suuttimien tarkistussivu ei tulostu riittävän hyvin, sinun on toistettava tulostuspään puhdistus ja tulostettava suuttimen testikuvio uudelleen. Lisätietoja on kohdassa Tulostuspäiden puhdistaminen.
| Huomautus:
Jos tulostuslaatu ei ole parantunut, kun olet toistanut tämän menettelyn neljä tai viisi kertaa, katkaise tulostimesta virta ja anna tulostimen olla käyttämättömänä noin vuorokauden ajan. Tee sitten tarvittaessa suuttimien tarkastus ja tulostuspään puhdistus uudelleen. Jos tulostuslaatu ei vieläkään parane, jompikumpi tai molemmat mustekasetit voivat olla vanhoja tai vahingoittuneita ja siksi vaihdon tarpeessa. Lisätietoja on kohdassa Mustekasetin vaihtaminen. Jos tulostuslaatu ei mustekasettien vaihdon jälkeenkään ole hyvä, ota yhteyttä tulostimen jälleenmyyjään. Tulostuslaadun ylläpitämiseksi sinun kannattaa tulostaa muutamia sivuja ainakin kerran kuukaudessa.
Alkuun Tulostuspäiden puhdistus -apuohjelman käyttäminen Mac OS X -käyttöjärjestelmässä Voit puhdistaa tulostuspään Head Cleaning (Tulostuspäiden puhdistus) -apuohjelmalla seuraavien vaiheiden mukaisesti.
| Varmista, että tulostimeen on kytketty virta ja että nestekidenäytössä ei ole varoituksia tai virheilmoituksia.
| Varmista, että arkinsyöttölaitteeseen on ladattu A4-kokoista paperia.
| Avaa EPSON Printer Utility (EPSON-tulostinapuohjelma).
| Tulostinohjaimen käynnistäminen Mac OS X -käyttöjärjestelmässä
| Valitse tulostin ja osoita sitten OK Printer List (Tulostinluettelo) -ikkunassa.
| Osoita Utility (Apuohjelma) -valintataulun Head Cleaning (Tulostinpäiden puhdistus) -painiketta.
| Noudata näyttöön tulevia ohjeita.
|  | Varoitus:
Älä koskaan katkaise virtaa tulostimesta, kun edistymisosoitin näkyy nestekidenäytössä. Muutoin tulostin voi vahingoittua.
| Kun puhdistustoiminto on päättynyt, tulosta tarkistuskuvio osoittamalla Head Cleaning (Tulostuspäiden puhdistus) -valintataulun Confirmation (Vahvistus) -painiketta. Varmista tulostuspään puhtaus suuttimen testikuvion avulla.
Alla on kaksi suuttimen testikuviota. Vertaa testisivun tulostuslaatua alla olevaan malliin. Jos tulostuslaatuongelmia (kuten aukkoja tai puuttuvia osia testiriveillä) ei ole, tulostuspää on kunnossa. Jos tulostetulta sivulta puuttuu osa, kuten seuraavassa kuvassa, mustesuuttimia saattaa olla tukossa tai tulostuspään kohdistus saattaa olla virheellinen. Jos suuttimien tarkistussivu ei tulostu riittävän hyvin, sinun on toistettava tulostuspään puhdistus ja tulostettava suuttimen testikuvio uudelleen. Lisätietoja on kohdassa Tulostuspäiden puhdistaminen.
| Huomautus:
Jos tulostuslaatu ei ole parantunut, kun olet toistanut tämän menettelyn neljä tai viisi kertaa, katkaise tulostimesta virta ja anna tulostimen olla käyttämättömänä noin vuorokauden ajan. Tee sitten tarvittaessa suuttimien tarkastus ja tulostuspään puhdistus uudelleen. Jos tulostuslaatu ei vieläkään parane, jompikumpi tai molemmat mustekasetit voivat olla vanhoja tai vahingoittuneita ja siksi vaihdon tarpeessa. Lisätietoja on kohdassa Mustekasetin vaihtaminen. Jos tulostuslaatu ei mustekasettien vaihdon jälkeenkään ole hyvä, ota yhteyttä tulostimen jälleenmyyjään. Tulostuslaadun ylläpitämiseksi sinun kannattaa tulostaa muutamia sivuja ainakin kerran kuukaudessa.
Alkuun Ohjauspaneelin painikkeiden käyttäminen Voit puhdistaa tulostuspään ohjauspaneelin painikkeilla seuraavien vaiheiden mukaisesti.
| Tarkista, että nestekidenäytössä ei ole varoituksia tai virheilmoituksia.
| Paina Setup (Asetus) -painiketta ja valitse Head Cleaning (Tulostuspäiden puhdistus) painamalla - tai -painiketta.
|  | Varoitus:
Älä koskaan katkaise virtaa tulostimesta, kun edistymisosoitin näkyy nestekidenäytössä. Muutoin tulostin voi vahingoittua.
| Paina -painiketta ja sitten Start (Käynnistä) -painiketta. Tulostuspäiden puhdistus käynnistyy.
| Kun puhdistus on valmis, tarkista, että päät ovat puhtaat tulostamalla tarkistuskuvio. Lisätietoja on kohdassa Tulostuspään suuttimien tarkistaminen.
| Huomautus:
Jos tulostuslaatu ei ole parantunut, kun olet toistanut tämän menettelyn neljä tai viisi kertaa, katkaise tulostimesta virta ja anna tulostimen olla käyttämättömänä noin vuorokauden ajan. Tee sitten tarvittaessa suuttimien tarkastus ja tulostuspään puhdistus uudelleen. Jos tulostuslaatu ei vieläkään parane, jompikumpi tai molemmat mustekasetit voivat olla vanhoja tai vahingoittuneita ja siksi vaihdon tarpeessa. Lisätietoja on kohdassa Mustekasetin vaihtaminen. Jos tulostuslaatu ei mustekasettien vaihdon jälkeenkään ole hyvä, ota yhteyttä tulostimen jälleenmyyjään. Tulostuslaadun ylläpitämiseksi sinun kannattaa tulostaa muutamia sivuja ainakin kerran kuukaudessa.
Alkuun |