| Alkuun > Turvallisuus Tärkeitä turvallisuusohjeita Tulostimen asentaminen Tulostimen sijoituspaikan valitseminen Tulostimen käyttäminen Mustekasettien käsitteleminen Muistikorttien käyttäminen Nestekidenäytön käyttäminen Bluetooth Photo Print Adapterin käyttäminen ENERGY STAR ® -Yhteensopivuus Varoitukset ja huomautukset Lue kaikki tässä osassa olevat ohjeet, ennen kuin alat käyttää tulostinta. Noudata ehdottomasti kaikkia tulostimeen merkittyjä varoituksia ja ohjeita. Tulostimen asentaminen Ota tulostinta asentaessasi huomioon seuraavat seikat. Älä tuki tai peitä tulostimen tuuletusaukkoja ja muita aukkoja. Käytä vain tulostimen tyyppikilven mukaista virtalähdettä. Käytä vain tulostimen mukana toimitettavaa virtajohtoa. Toisenlaisen johdon käyttäminen voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Käytä tulostimen virtajohtoa vain tässä tulostimessa. Sen käyttäminen muissa laitteissa voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Varmista, että virtajohto on paikallisten turvallisuussäädösten mukainen. Vältä käyttämästä sellaisissa mikropiireissä olevia pistorasioita, joihin on jo kytketty kopiokoneita tai jatkuvasti käynnistyviä ja sammuvia laitteita, esimerkiksi ilmastointilaitteita. Vältä käyttämästä pistorasioita, jotka on varustettu seinäkatkaisimella tai automaattiajastimella. Pidä koko tietokonejärjestelmä riittävän etäällä mahdollisista sähkömagneettisten häiriöiden lähteistä, kuten kaiuttimista ja langattomien puhelimien pöytäyksiköistä. Älä käytä vahingoittunutta tai hankautunutta verkkojohtoa. Jos kytket tulostimen sähköverkkoon jatkojohdon kautta, varmista, ettei jatkojohtoon kytkettyjen laitteiden yhteenlaskettu ampeeriarvo ylitä johdolle määritettyä ampeeriarvoa. Varmista myös, ettei kaikkien samaan pistorasiaan kytkettyjen laitteiden yhteenlaskettu ampeerimäärä ylitä pistorasialle määritettyä ampeeriarvoa. Älä yritä huoltaa tulostinta itse. Irrota tulostin sähköverkosta ja vie laite ammattitaitoiseen huoltoon seuraavissa tilanteissa: Verkkojohto tai -pistoke on vahingoittunut, tulostimeen on päässyt nestettä, tulostin on pudonnut tai sen kotelo on vahingoittunut, tulostin ei toimi normaalisti tai sen toiminta on muuttunut huomattavasti. Jos aiot käyttää tulostinta Saksassa, rakennuksen on oltava suojattu 10 tai 16 ampeerin virrankatkaisimella, joka toimii ylivirtasuojana ja estää tulostinta aiheuttamasta oikosulkua. Kun liität tulostimen tietokoneeseen tai muuhun laitteeseen kaapelilla, varmista, että liittimet ovat oikein päin. Kullakin liittimellä on vain yksi oikea suunta. Jos liitin asennetaan väärään suuntaan, kaapeli voi vaurioittaa molempia laitteita. Alkuun Tulostimen sijoituspaikan valitseminen Ota tulostimen sijoituspaikkaa valitessasi huomioon seuraavat seikat: Sijoita tulostin tasaiselle, tukevalle alustalle, joka on joka suuntaan tulostimen alustaa leveämpi. Jos tulostin sijoitetaan seinän viereen, jätä seinän ja tulostimen väliin vähintään 10 cm tilaa. Tulostin toimii kunnolla vain vaakasuoralla alustalla. Älä säilytä tai kuljeta tulostinta vinossa, kyljellään tai ylösalaisin. Muussa tapauksessa kaseteista voi vuotaa mustetta. Jätä tulostimen eteen tarpeeksi tilaa, jotta tulosteet mahtuvat tulemaan kokonaan ulos. Vältä paikkoja, joissa lämpötila ja kosteus vaihtelevat nopeasti. Älä sijoita tulostinta alttiiksi suoralle auringonvalolle, muulle voimakkaalle valolle tai lämmönlähteille. Vältä paikkoja, joissa tulostin on alttiina pölylle, iskuille tai tärinälle. Jätä tulostimen ympärille tarpeeksi tilaa riittävää tuuletusta varten. Sijoita tulostin lähelle pistorasiaa niin, että tulostimen verkkopistoke on helppo irrottaa. Alkuun Tulostimen käyttäminen Ota tulostinta käyttäessäsi huomioon seuraavat seikat: Älä työnnä mitään esineitä tulostimen aukoista sisään. Varo läikyttämästä nesteitä tulostimen päälle. Älä työnnä kättäsi tulostimen sisään äläkä kosketa mustekasetteja tulostuksen aikana. Älä siirrä tulostuspäätä käsin, ettei tulostin vahingoittuisi. Katkaise tulostimen virta aina painamalla On-painiketta . Tämän painikkeen painaminen tyhjentää nestekidenäytön. Älä irrota tulostinta pistorasiasta tai katkaise pistorasiasta virtaa, ennen kuin nestekidenäyttö on musta. Varmista ennen tulostimen kuljettamista, että tulostuspää on perusasennossa (äärioikealla) ja mustekasetit ovat oikein paikoillaan. Jätä mustekasetit paikoilleen. Kasettien poistaminen voi aiheuttaa tulostuspään kuivumisen, mikä puolestaan voi haitata tulostimen toimintaa. Alkuun Mustekasettien käsitteleminen Ota mustekasetteja käsitellessäsi huomioon seuraavat seikat: Pidä mustekasetit poissa lasten ulottuvilta. Älä anna lasten panna mustekasetteja suuhunsa tai muuten käsitellä niitä. Älä ravistele mustekasetteja; kasetit saattavat vuotaa. Käsittele käytettyjä mustekasetteja varoen, sillä musteensyöttöaukon ympärillä voi olla mustetta. Jos mustetta pääsee iholle, muste on pestävä perusteellisesti pois vedellä ja saippualla. Jos mustetta joutuu silmiisi, huuhtele silmät välittömästi vedellä. Jos huolellisen huuhtelun jälkeenkin silmissä on ärsytystä tai näköhäiriöitä, mene välittömästi lääkäriin. Älä poista tai revi kasetin etikettiä, koska silloin kasetista voi vuotaa mustetta. Asenna mustekasetti paikalleen heti, kun olet poistanut sen pakkauksestaan. Jos avaat kasettipakkauksen paljon aikaisemmin, ennen kuin käytät kasettia, normaali tulostaminen ei ehkä onnistu. Älä käytä mustekasettia pakkaukseen painetun päivämäärän jälkeen. Muutoin tulostuslaatu voi heiketä. Saat parhaan tuloksen käyttämällä mustekasetit loppuun kuuden kuukauden kuluessa niiden asennuksesta. Älä yritä avata mustekasetteja tai täyttää niitä uudelleen. Muutoin tulostuspää voi vahingoittua. Jos tuot mustekasetin kylmästä ympäristöstä lämpimään, anna sen lämmetä huoneenlämmössä vähintään kolme tuntia ennen käyttöä. Säilytä mustekasetit viileässä, pimeässä paikassa. Älä kosketa kasetin sivulla olevaa vihreää mikropiiriä. Se voi estää kasetin normaalin toiminnan ja tulostuksen. Mustekasetissa oleva piiri sisältää erilaisia kasettia koskevia tietoja, esimerkiksi jäljellä olevan musteen määrän, joten voit poistaa kasetin tulostimesta ja asentaa sen uudelleen. Mustetta kuluu kuitenkin aina jonkin verran, kun kasetti poistetaan, sillä tulostin tarkistaa käyttövarmuuden automaattisesti. Jos poistat mustekasetin tulostimesta myöhempää käyttöä varten, suojaa kasetin musteensyöttöalue lialta ja pölyltä ja säilytä kasetti samassa paikassa kuin tulostin. Musteensyöttöaukossa olevan venttiilin ansiosta mitään kantta tai tulppaa ei tarvita, mutta muste voi tahrata esineitä, jotka pääsevät kosketuksiin venttiilin kanssa. Älä kosketa musteensyöttöaukkoa tai sitä ympäröivää aluetta. Säilytä mustekasetit tarrapuoli ylöspäin. Älä säilytä kasetteja väärässä asennossa. Alkuun Muistikorttien käyttäminen Älä poista muistikorttia tai katkaise virtaa tulostimesta, kun muistikortin valo vilkkuu. Muistikortin käyttötapa vaihtelee korttityypin mukaan. Lue lisätietoja muistikortin ohjeista. Käytä vain tulostimeen soveltuvia muistikortteja. Katso Tuetut muistikortit . Alkuun LCD-näytön käyttäminen Nestekidenäytössä tai esikatselunäytössä on pieniä kirkkaita ja tummia pisteitä. Ne ovat normaaleja eivätkä johdu näytön viasta. Käytä näyttöä puhdistaessasi kuivaa, pehmeää liinaa. Älä käytä nesteitä tai kemiallisia puhdistusaineita. Jos nestekidenäyttö on vahingoittunut, ota yhteys jälleenmyyjään. Jos nestekideseosta joutuu käsiisi, pese kädet huolellisesti saippualla ja vedellä. Jos nestekideseosta joutuu silmiisi, huuhtele silmät välittömästi vedellä. Jos huolellisen huuhtelun jälkeenkin silmissä on ärsytystä tai näköhäiriöitä, mene välittömästi lääkäriin. Alkuun Bluetooth Photo Print Adapterin käyttäminen Turvallisuusohjeita on Bluetooth Photo Print Adapterin ohjeissa. Alkuun ENERGY STAR ® -Yhteensopivuus ENERGY STAR ® -ohjelmaan osallistuvana yrityksenä EPSON on varmistanut, että tämä tuote on ENERGY STAR ® -ohjelman mukaisten energiansäästön ohjeellisten normien mukainen. Kansainvälinen ENERGY STAR ® -toimistolaiteohjelma on tietokone- ja toimistolaiteteollisuuden muodostama vapaaehtoinen ryhmittymä, joka pyrkii edistämään energiaa säästävien tietokoneiden, näyttöjen, tulostimien, faksien, kopiokoneiden, skannereiden ja monitoimilaitteiden käyttöönottoa energian tuottamisesta aiheutuvien ilmansaasteiden vähentämiseksi. Standardit ja logot ovat samanlaiset kaikissa osallistujamaissa. Alkuun Varoitukset, muistutukset ja huomautukset
| Varoituksia
on noudatettava tarkoin henkilövahinkojen välttämiseksi.
| Muistutukset
on otettava huomioon laitevaurioiden välttämiseksi.
| Huomautukset
sisältävät tulostimen käyttöön liittyviä tärkeitä tietoja ja käyttöä helpottavia vihjeitä.
Alkuun |