| Alkuun > Paperin käsitteleminen Kirjekuorten lataaminen Lataa kirjekuoret seuraavalla tavalla:
| Avaa paperituki ja vedä jatke ulos.
| Laske tulostuslokero alas ja vedä sen jatke ulos.
| Siirrä vasenta reunaohjainta vasemmalle.
| Lataa kirjekuoret lyhyt sivu edellä, läppä alaspäin vasemmalla puolella:
|  | Huomautus:
Kirjekuorien paksuus ja niiden taipuisuus vaihtelevat paljon. Jos nipun kokonaispaksuus on suurempi kuin 10 mm, litistä kirjekuoria painamalla niitä ennen lataamista. Jos tulostuslaatu heikkenee silloin, kun kirjekuoria on ladattuna kirjekuoripinona, lataa yksi kirjekuori kerrallaan. Voit ladata arkinsyöttölaitteeseen enintään 15 kirjekuorta kerrallaan. Älä käytä rypistyneitä tai taittuneita kirjekuoria. Litistä kirjekuoren läppä ennen kuorien lataamista. Silitä jokaisen kirjekuoren etureuna ennen lataamista. Älä käytä liian ohuita kirjekuoria, sillä ne voivat rypistyä tulostuksen aikana.
Tulostusohjeita on seuraavissa ohjeissa. Katso Kirjekuorten tulostaminen |