| Alkuun > Tulostaminen käyttämällä erikoisasetteluvaihtoehtoja Kaksipuolinen tulostus Tavallinen kaksipuolinen tulostus Windowsissa Taitetun lehtisen kaksipuolinen tulostus Windowsissa Kaksipuolisia tulostustapoja on kaksi: tavallinen ja taitettu lehtinen. Tavallinen kaksipuolinen tulostus merkitsee parittomien sivujen tulostusta ensimmäiseksi. Kun nämä sivut on tulostettu, ne voidaan ladata uudestaan ja tulostaa parilliset sivut arkkien toiselle puolelle. Taitetun lehtisen kaksipuolinen tulostus mahdollistaa yksitaitteisten lehtisten valmistamisen. Lehtinen tulostetaan tulostamalla ulommaiset sivut ensin (sivut, jotka ovat taitetun lehtisen ulkosivuina). Lehtisen sisäpuoliset sivut voidaan sitten tulostaa, kun paperi on ladattu uudelleen tulostimeen alla olevan kuvan mukaan. Yksitaitteinen lehtinen * : Nidontareuna Voit valmistaa lehtisen tulostamalla sivut 1 ja 4 ensimmäiselle arkille, sivut 5 ja 8 toiselle arkille ja sivut 9 ja 12 kolmannelle arkille. Kun nämä arkit on ladattu uudelleen arkinsyöttölaitteeseen, voit tulostaa sivut 2 ja 3 ensimmäisen arkin toiselle puolelle, sivut 6 ja 7 toisen arkin toiselle puolelle ja sivut 10 ja 11 kolmannen arkin toiselle puolelle. Sivut voidaan sitten taittaa ja nitoa yhteen lehtiseksi.
| Huomautus:
Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä Mac OS X -käyttöjärjestelmässä. Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä yhdessä reunattoman tulostuksen kanssa. Tämä toiminto ei ole käytettävissä, kun tulostinta käytetään verkossa tai jaettuna tulostimena. Paperin mukaan arkinsyöttölaitteeseen voidaan ladata enintään 30 arkkia kaksipuolisen tulostuksen aikana. Käytä vain kaksipuoliseen tulostukseen soveltuvia papereita. Muutoin tulostuslaatu saattaa huonontua. Paperin ja musteen määrän mukaan mustetta saattaa vuotaa paperin toiselle puolelle. Paperin pinta saattaa tahriintua kaksipuolisen tulostuksen aikana.
Tavallinen kaksipuolinen tulostus Windowsissa Voit tulostaa parittomat ja parilliset sivut paperin vastakkaisille puolille seuraavien ohjeiden mukaan.
| Avaa tulostinasetukset.
| Tulostinohjaimen käynnistäminen Windows-käyttöjärjestelmässä
| Valitse Main (Päävalikko) -välilehti ja aseta sitten Quality Option (Laatuasetus) -asetus.
| Draft (Vedos) tulostaa karkeita vedoksia, joiden tulostuslaatu on heikko Text (Teksti) pelkkää tekstiä sisältävien sivujen tulostamiseen Text & Image (Teksti & kuva) tuottaa korkeampilaatuisia tulosteita sivuista, joilla on tekstiä ja kuvia Photo (Valokuva) tuottaa hyvälaatuisia tulosteita nopeasti Best Photo (Tarkka valokuva) takaa parhaan tulostuslaadun
| Valitse Source (Lähde) -asetukseksi Sheet (Arkki).
| Valitse asianmukainen Type (Tyyppi) -asetus.
| Sopivan Media Typen (Tulostusmateriaali) valitseminen
| Valitse Size (Koko) -asetukseksi käyttämäsi paperin koko.
| Voit määrittää tulosteen suunnan valitsemalla Portrait (Pysty) tai Landscape (Vaaka).
| Napsauta Page Layout (Sivun asetukset) -välilehteä ja valitse sitten Double-Sided Printing (Kaksipuolinen tulostus) -valintaruutu.
| Avaa Margins (Reunukset) -valintaikkuna napsauttamalla Margins (Reunukset).
| Määritä, mihin paperin reunaan nidonta tulee. Vaihtoehdot ovat Left (Vasen), Top (Ylä) ja Right (Oikea).
| Valitse Unit (Yksikkö) -asetukseksi cm tai inch (tuumaa). Määritä sitten sitovan reunan leveys. Voit valita leveyden 0,3 cm - 3 cm tai 0,12 - 1,18 tuumaa.
|  | Huomautus:
Todellinen nidontamarginaali saattaa poiketa määritetyistä asetuksista käytetyn sovelluksen mukaan. Tulosta muutama koearkki ennen koko tulostustyön tulostamista.
| Palaa Page Layout (Sivun asettelu) -näkymään valitsemalla OK. Tallenna asetukset napsauttamalla OK.
| Lataa paperia arkinsyöttölaitteeseen ja anna tulostuskomento sovelluksesta. Parillisten sivujen muodostamisohjeet tulevat näyttöön parittomien sivujen tulostuksen aikana.
| Paperin lataaminen
| Lataa paperia noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
|  | Huomautus:
Paperi voi tulostettaessa käpristyä käytetyn mustemäärän vuoksi. Jos niin käy, taivuta arkkeja hieman vastakkaiseen suuntaan ennen kuin lataat ne uudelleen tulostimeen. Tasaa paperipino kopauttamalla sen reunoja kovaa, tasaista pintaa vasten, ennen kuin lataat sen uudelleen tulostimeen. Noudata ohjeita, kun lataat tulosteita uudelleen. Muuten paperi voi jumittua tai sidontareunat voivat tulostua virheellisesti. Paperitukoksesta on lisätietoja kohdassa Lisätietoja on kohdassa Paperitukokset.
| Kun olet ladannut paperin uudelleen, tulosta parilliset sivut napsauttamalla Resume (Jatka).
Alkuun Taitetun lehtisen kaksipuolinen tulostus Windowsissa Voit luoda taitetun lehtisen noudattamalla seuraavia ohjeita.
| Avaa tulostinasetukset.
| Tulostinohjaimen käynnistäminen Windows-käyttöjärjestelmässä
| Valitse Main (Päävalikko) -välilehti ja aseta sitten Quality Option (Laatuasetus) -asetus.
| Draft (Vedos) tulostaa karkeita vedoksia, joiden tulostuslaatu on heikko Text (Teksti) pelkkää tekstiä sisältävien sivujen tulostamiseen Text & Image (Teksti & kuva) tuottaa korkeampilaatuisia tulosteita sivuista, joilla on tekstiä ja kuvia Photo (Valokuva) tuottaa hyvälaatuisia tulosteita nopeasti Best Photo (Tarkka valokuva) takaa parhaan tulostuslaadun
| Valitse Source (Lähde) -asetukseksi Sheet (Arkki).
| Valitse asianmukainen Type (Tyyppi) -asetus.
| Sopivan Media Typen (Tulostusmateriaali) valitseminen
| Valitse Size (Koko) -asetukseksi käyttämäsi paperin koko.
| Voit määrittää tulosteen suunnan valitsemalla Portrait (Pysty) tai Landscape (Vaaka).
| Napsauta Page Layout (Sivun asetukset) -välilehteä ja valitse sitten Double-Sided Printing (Kaksipuolinen tulostus) -valintaruutu. Valitse sitten Folded Booklet (Taitettu lehtinen) -valintaruutu.
| Avaa Margins (Reunukset) -valintaikkuna napsauttamalla Margins (Reunukset).
| Määritä, mihin paperin reunaan nidonta tulee. Vaihtoehdot ovat Left (Vasen), Top (Ylä) ja Right (Oikea).
|  | Huomautus:
Kun tulostinohjaimen Orientation (Suunta) -asetukseksi on valittu Portrait (Pysty), käytettävissä ovat nidontavaihtoehdot Left (Vasen) ja Right (Oikea). Top (Ylä) -nidontavaihtoehto on käytettävissä, kun Orientation (Suunta) -asetukseksi on valittu Landscape (Vaaka).
| Valitse Unit (Yksikkö) -asetukseksi cm tai inch (tuumaa). Määritä sitten sitovan reunan leveys.
Portrait (Pysty) | Landscape (Vaaka)
* : Nidontareuna ** : Reunus Voit valita leveyden 0,3 - 3 cm tai 0,12 - 1,18 tuumaa. Määritettyä marginaalia käytetään taitteen molemmilla puolilla. Jos marginaali on määritetty esimerkiksi 1 cm:n levyiseksi, tulosteeseen jää 2 cm:n marginaali (1 cm taitteen kummallekin puolelle).
| Palaa Page Layout (Sivun asettelu) -näkymään valitsemalla OK. Tallenna asetukset napsauttamalla OK.
| Lataa paperia arkinsyöttölaitteeseen ja anna tulostuskomento sovelluksesta. Sisäsivujen tulostusohjeet tulevat näyttöön ulkosivujen tulostuksen aikana.
| Paperin lataaminen
| Lataa paperia noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
|  | Huomautus:
Paperi voi tulostettaessa käpristyä käytetyn mustemäärän vuoksi. Jos niin käy, taivuta arkkeja hieman vastakkaiseen suuntaan ennen kuin lataat ne uudelleen tulostimeen. Tasaa paperipino kopauttamalla sen reunoja kovaa, tasaista pintaa vasten, ennen kuin lataat sen uudelleen tulostimeen. Noudata ohjeita, kun lataat tulosteita uudelleen. Muuten paperi voi jumittua tai sidontareunat voivat tulostua virheellisesti. Paperitukoksesta on lisätietoja kohdassa Lisätietoja on kohdassa Paperitukokset.
| Kun olet ladannut paperin uudelleen, tulosta sisäsivut napsauttamalla Resume (Jatka).
| Kun tulostustyö on valmis, taita arkit ja nido ne yhteen nitojalla tai muulla nidontamenetelmällä.
Alkuun |