| Alkuun > Valinnaisen Bluetooth-sovittimen käyttäminen Bluetooth Passkey -asetus (Bluetooth PIN -koodi) Jos valitset tiedonsiirtotilaksi Pairing (Paritus) tai otat käyttöön salauksen, sinun on kirjoitettava Bluetooth-laitteeseen avainluku, ennen kuin se voi muodostaa yhteyden tulostimeen. Passkey-tunnuksen oletusasetus on 0000. Voit muuttaa Passkey-asetuksen seuraavasti:
| Osoita Setup (Asetukset) -painiketta.
| Valitse BT PIN Code Set (BT PIN -tunnuskoodi) painamalla - tai -painiketta ja paina sitten -painiketta.
| Valitse avainluvun ensimmäinen numero painamalla - tai -painiketta ja paina -painiketta.
| Kirjoita toinen, kolmas ja neljäs numero toistamalla vaihetta 3.
| Ota Passkey-tunnus käyttöön valitsemalla OK.