| Alkuun > Vianmääritys Tulostin ei tulosta Nestekidenäyttö ei ole toiminnassa Nestekidenäyttö käynnistyy ja sitten sammuu Nestekidenäyttö ei ole toiminnassa Varmista On -painiketta painamalla, että tulostimessa on virta. Kytke tulostimen virta pois päältä ja tarkista, että virtajohto on kytketty oikein. Varmista, että pistorasia toimii. Alkuun Nestekidenäyttö käynnistyy ja sitten sammuu Tulostimen käyttöjännite ei ehkä vastaa pistorasian verkkojännitettä. Kytke tulostin pois päältä ja irrota virtajohto välittömästi pistorasiasta. Tarkista tulostimen takana oleva tyyppikilpi.
| Varoitus:
Jos verkkojännite ei ole oikea, ÄLÄ KYTKE TULOSTIMEN VIRTAJOHTOA PISTORASIAAN. Ota yhteys jälleenmyyjään.
Alkuun |