| Alkuun > Tulostimen huoltaminen Tulostimen kuljettaminen Jos sinun on kuljetettava tulostinta, valmistele ja pakkaa se huolellisesti seuraavien ohjeiden mukaan. Käytä alkuperäisiä pakkausmateriaaleja tai muuta laatikkoa, jossa tulostin ei pääse liikkumaan.
| Varoitus:
Älä säilytä tai kuljeta tulostinta vinossa, pystyasennossa tai ylösalaisin. Muussa tapauksessa kaseteista voi vuotaa mustetta. Jätä mustekasetit paikoilleen. Kasettien poistaminen voi aiheuttaa tulostuspään kuivumisen, mikä puolestaan voi haitata tulostimen toimintaa.
| Liitä virtajohto ja kytke sitten tulostimeen virta. Odota, kunnes tulostuspää palaa alkuasentoon, ja sulje sitten tulostimen kansi.
| Kytke tulostin pois päältä ja irrota virtajohto pistorasiasta.
| Irrota liitäntäkaapeli.
| Poista paperi arkinsyöttölaitteesta.
| Avaa tulostimen kansi. Kiinnitä mustekasetin pidike teipillä kuvan mukaisesti ja sulje sitten tulostimen kansi.
| Sulje tulostelokero ja paperituki.
| Kiinnitä suojamateriaalit tulostimen kummallekin puolelle.
| Pakkaa tulostin ja verkkojohto uudelleen alkuperäiseen laatikkoon.
| Huomautus:
Pidä tulostin vaakasuorassa asennossa kuljetuksen aikana. Poista suojamateriaalit ja teipit tulostimesta, ennen kuin käytät sitä uudelleen.