| Alkuun > Mustekasettien vaihtaminen Mustekasetin vaihtaminen Ohjauspaneelin painikkeiden käyttäminen Tietokoneen käyttäminen Voit vaihtaa mustekasetin käyttämällä tulostimen painikkeita tai tietokonetta. Katso lisätietoja vastaavasta kohdasta jäljempänä. Ohjauspaneelin painikkeiden käyttäminen Kun vaihdat mustekasetin ohjauspaneelin painikkeita käyttämällä, noudata seuraavassa esitettyjä ohjeita.
| Huomautus:
Kuvassa näytetään mustan mustekasetin vaihtaminen, mutta ohjeet koskevat kaikkia mustekasetteja.
| Varmista, että tulostimen virta on kytkettynä, mutta se ei tulosta, avaa sitten paperituki, tulostimen kansi ja laske tulostuslokero.
|  | Huomautus:
Varmista ennen mustekasetin vaihtamista, että CD/DVD-lokeroa ei ole asetettu tulostimeen.
| Tarkista, että näytössä on musteen loppumista ilmaiseva viesti "ink out", ja paina OK-painiketta. Tätä viestiä ei näytetä, jos mustetta on vielä jäljellä. Paina tässä tapauksessa Setup (Asetus) -painiketta, valitse Ink Cartridge Replacement (Mustekasetin vaihto) ja paina -painiketta. Tarkista kohdasta Musteen määrän tarkistaminen, mikä kasetti on vaihdettava.
| Seuraa näytön ohjeita ja paina OK-painiketta. Tulostuspää siirtyy mustekasetin vaihtoasentoon.
|  | Huomautus:
Jos muste on merkkivalon mukaan ehtymässä, voit käyttää kasetin tyhjäksi. Voit määrittää kussakin kasetissa jäljellä olevan musteen määrän noudattamalla seuraavien osien ohjeita: Lisätietoja on kohdassa EPSON Status Monitor 3 -apuohjelman käyttäminen (Windows). Lisätietoja on kohdassa EPSON StatusMonitorin käyttäminen (Mac OS X).
|  | Varoitus:
Älä siirrä tulostuspäätä käsin, jotta tulostin ei vahingoittuisi. Siirrä tulostuspää aina painamalla OK-painiketta.
| Poista uusi mustekasetti pakkauksesta.
|  | Varoitus:
Varo, ettet riko mustekasetin sivuilla olevia koukkuja poistaessasi mustekasettia pakkauksesta. Älä poista tai revi kasetin etikettiä, koska muutoin kasetista vuotaa mustetta. Älä kosketa kasetin sivulla olevaa vihreää mikropiiriä. Mustekasetti voi vahingoittua. Älä koske tähän osaan. Asenna mustekasetti aina heti vanhan kasetin poistamisen jälkeen. Jos mustekasettia ei asenneta nopeasti, tulostuspää voi kuivua ja muuttua tulostuskelvottomaksi.
| Avaa kasetin kansi. Purista vaihdettavan mustekasetin takana olevaa liuskaa. Nosta kasetti tulostimesta ja hävitä se oikein. Älä avaa käytettyä mustekasettia äläkä yritä täyttää sitä.
| Aseta mustekasetti pidikkeeseensä Työnnä mustekasettia sitten alaspäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.
| Kun olet vaihtanut kasetit, sulje kasetin ja tulostimen kannet.
| Paina OK-painiketta.
Tulostin siirtää tulostuspään ja aloittaa musteensyöttöjärjestelmän lataamisen. Tämä kestää noin puolitoista minuuttia. Kun musteensyöttöjärjestelmän lataaminen on valmis, tulostuspää palaa valmiusasentoon.
|  | Varoitus:
Nestekidenäytössä näkyy edistymisosoitin, kun mustetta ladataan. Älä koskaan katkaise virtaa tulostimesta, ennen kuin toiminnon päättymistä koskeva sanoma tulee näkyviin. Muutoin muste latautuu epätäydellisesti.
| Tarkista, että näytössä on viesti "Ink cartridge replacement is complete" (Mustekasetin vaihto on suoritettu), ja paina OK-painiketta.
|  | Huomautus:
Jos näyttöön tulee virheellinen ilmoitus musteen loppumisesta sen jälkeen, kun tulostuspää on siirtynyt valmiusasentoon, mustekasetti on ehkä asennettu väärin. Toista vaihe 1 ja asenna mustekasetti niin, että se loksahtaa paikalleen.
Alkuun Tietokoneen käyttäminen Voit seurata jäljellä olevan musteen tasoa tietokoneesta ja tarkastella näytönaikaisia ohjeita tyhjien tai melkein tyhjien mustekasettien vaihdosta. Kun kasetin muste on vähissä tai se loppuu, napsauta EPSON Status Monitor 3 -ikkunan How to (Miten) -painiketta. Vaihda kasetti noudattamalla apuohjelman käytön aikana näyttöön tulevia ohjeita. Lisätietoja tietokoneen käyttämisestä mustekasettien vaihtamiseen on seuraavassa osassa. Lisätietoja on kohdassa EPSON Status Monitor 3 -apuohjelman käyttäminen (Windows). Lisätietoja on kohdassa EPSON StatusMonitorin käyttäminen (Mac OS X). Alkuun |