| Página Inicial > Manutenção da Impressora Alinhar a Cabeça de Impressão Executar o utilitário Alinhamento das Cabeças em Windows Executar o utilitário Alinhamento das Cabeças em Mac OS X Utilizar as teclas do painel de controlo Se notar um desalinhamento nas linhas verticais ou o aparecimento de faixas horizontais, pode resolver este problema através do utilitário Alinhamento das Cabeças existente no software da impressora. Consulte a secção apropriada apresentada em seguida.
| Nota:
Não pressione a tecla Stop/Clear para cancelar a impressão quando estiver a imprimir um modelo de teste através do utilitário Alinhamento das Cabeças. Certifique-se de que suporte de CD/DVD não está inserido na impressora e que o guia de CD/DVD está levantado antes de executar o utilitário de alinhamento das cabeças.
Executar o utilitário Alinhamento das Cabeças em Windows Execute as operações apresentadas em seguida para alinhar a cabeça de impressão através do utilitário Alinhamento das Cabeças.
| Certifique-se de que colocou papel normal de formato A4 no alimentador.
| Aceda às definições da impressora.
| Aceder ao controlador de impressão em Windows
| Faça clique no separador Manutenção e, em seguida, na tecla Alinhamento das Cabeças.
| Siga as instruções apresentadas no ecrã para alinhar a cabeça de impressão.
Topo Executar o utilitário Alinhamento das Cabeças em Mac OS X Execute as operações apresentadas em seguida para alinhar a cabeça de impressão através do utilitário Alinhamento das Cabeças.
| Certifique-se de que colocou papel normal de formato A4 no alimentador.
| Aceda à caixa de diálogo EPSON Printer Utility.
| Aceder ao controlador de impressão em Mac OS X
| Na janela da lista de impressoras, seleccione a impressora e, em seguida, faça clique em OK.
| Faça clique na tecla Alinhamento das Cabeças na caixa de diálogo dos utilitários.
| Siga as instruções apresentadas no ecrã para alinhar a cabeça de impressão.
Topo Utilizar as teclas do painel de controlo Execute as operações apresentadas em seguida para alinhar a cabeça de impressão utilizando o painel de controlo.
| Certifique-se de que não aparecem mensagens de aviso ou erros no visor LCD.
| Pressione a tecla Setup e pressione a tecla ou para seleccionar Alinhamento das Cabeças.
| Pressione a tecla e, em seguida, pressione a tecla Start.
| É impressa a seguinte folha de alinhamento:
| Observe o modelo de alinhamento de cada conjunto e determine qual deles está impresso de forma mais uniforme, sem faixas nem linhas perceptíveis.
| Pressione a tecla e pressione a tecla ou para seleccionar o número correspondente ao modelo com o melhor alinhamento (1 a 9) do conjunto #1. Em seguida, pressione a tecla OK.
| Volte a executar as operações descritas no ponto 6 para seleccionar o melhor modelo dos conjuntos #2, #3 e #4.
| Pressione a tecla OK para terminar.
Topo |