| Página Inicial > Manutenção da Impressora Transportar a Impressora Se necessitar de transportar a impressora, prepare e embale a impressora cuidadosamente da forma descrita em seguida. Utilize a embalagem original (ou uma caixa semelhante) e os materiais de protecção de forma a que a impressora fique bem acondicionada.
| Importante:
Quando guardar ou transportar a impressora, não a incline, não a posicione na vertical nem a vire ao contrário. Se o fizer, poderá derramar tinta. Deixe os tinteiros instalados. Retirar os tinteiros pode secar a cabeça de impressão e fazer com que a impressora não imprima.
| Ligue a impressora à corrente e, em seguida, ligue-a. Aguarde até que a cabeça de impressão regresse à posição inicial e, em seguida, feche a tampa da impressora.
| Desligue a impressora e retire o cabo de corrente.
| Retire o cabo de interface.
| Retire todo o papel do alimentador.
| Abra a tampa da impressora. Fixe bem o suporte dos tinteiros com fita adesiva, conforme indica a figura, e feche a tampa da impressora.
| Feche o receptor e o suporte de papel.
| Coloque os materiais de protecção em ambos os lados da impressora.
| Volte a colocar a impressora e o cabo de corrente na embalagem original.
| Nota:
Mantenha a impressora na posição horizontal durante o transporte. Certifique-se de que retira os materiais de protecção e a fita adesiva da impressora antes de a voltar a utilizar.