| Página Inicial > Informações sobre o Produto Características Técnicas Papel Conectores para Cartões de Memória Tinteiros Características Mecânicas Características Eléctricas Condições Ambientais Normas e Certificações Interface USB Papel
| Nota:
Dado que as características do papel estão sujeitas a constantes mudanças por parte dos fabricantes, a Epson não pode garantir a qualidade de nenhuma marca ou tipo de papel que não seja da marca Epson. Efectue sempre um teste antes de adquirir papel em grandes quantidades ou de imprimir trabalhos extensos.
Folhas soltas:
Formato | A4 210 × 297 mm 10 × 15 cm (4 × 6") 13 × 18 cm (5 × 7") A6 105 × 148 mm A5 148 × 210 mm B5 182 × 257 mm 9 × 13 cm (3,5 × 5") 13 × 20 cm (5 × 8") 20 × 25 cm (8 × 10") Letter 8 1/2 × 11" Legal 8 1/2 × 14"
Tipos de papel | Papel normal ou papel especial distribuído pela Epson
Espessura (papel normal) | 0,08 a 0,11 mm (0,003 a 0,005")
Gramagem (papel normal) | 64 g/m² (17 lb) a 90 g/m² (24 lb)
Envelopes:
Formato | Envelope #10 4 1/8 × 9 1/2" Envelope DL 110 × 220 mm Envelope C6 114 × 162 mm Envelope 132 × 220 mm
Tipos de papel | Papel normal ou de via aérea
Gramagem | 75 g/m² (20 lb) a 90 g/m² (24 lb)
| Nota:
A utilização de papel de fraca qualidade pode reduzir a qualidade de impressão e provocar encravamentos de papel ou outros problemas. Se tiver problemas, mude para um papel de melhor qualidade. Não utilize papel enrolado ou dobrado. Utilize papel em condições normais: Temperatura: 15 a 25 ˚C (59 a 77 ˚F) Humidade relativa: 40 a 60% RH
Área de impressão Folhas soltas e cartões:
Normal | Sem margens
Envelopes:
As linhas diagonais representam a área de impressão.
A: | A margem superior mínima é de 3 mm (0,12").
B-L: | A margem esquerda mínima é de 3 mm (0,12"). A margem esquerda mínima é de 5 mm (0,20") para envelopes.
B-R: | A margem direita mínima é de 3 mm (0,12"). A margem direita mínima é de 5 mm (0,20") para envelopes.
C: | A margem inferior mínima é de 20 mm (0,78") para folhas soltas e cartões.
| Nota:
Consoante o tipo de papel utilizado, a qualidade de impressão nas margens superior e inferior poderá diminuir ou a área ficar esborratada.
Topo Conectores para Cartões de Memória
Cartões de memória compatíveis | CompactFlash SmartMedia* Memory Stick Memory Stick PRO Memory Stick Duo** Memory Stick PRO Duo** MagicGate Memory Stick MagicGate Memory Stick Duo** Microdrive SD (Secure Digital) Card MultiMediaCard miniSD Card** xD-Picture Card xD-Picture Card Tipo M
Voltagem | 3,3 V Corrente máxima de 500 mA
* Capacidade máxima de 128 MB ** É necessário um adaptador. Compatibilidade dos conectores para cartões de memória:
Conector para cartões CF Tipo II | Compatível com cartões CF+ e CompactFlash (Especificação 1.4)
Conector para cartões SmartMedia | Compatível com cartões SmartMedia Padrão de 2003
Conector para cartões Memory Stick/MemoryStick PRO | Compatível com cartões Memory Stick Padrão versão 1.3 ou com a versão 1.0 das Especificações dos Formatos Memory Stick Padrão e Memory Stick PRO
Conector para cartões SD/MMC | Compatível com as Especificações para Cartões de Memória SD/PARTE 1. Cartões com a versão 1.0 das especificações da camada física e cartões MultiMediaCard padrão
Conector para cartões xD-Picture | Compatível com a Versão 1.20 Tipo M das Especificações do Cartão xD-Picture Card™
Topo Tinteiros
Cor | Amarelo, Magenta, Ciano, Magenta Claro, Ciano Claro, Preto
Duração | 6 meses a 25 ˚C [77 ˚F] após a abertura da embalagem
Temperatura | Conservação: -20 a 40 ˚C (-4 a 104 ˚F) 1 mês a 40 ˚C (104 ˚F) Congelação:* -18 ˚C (-0,4 ˚F)
Dimensões | 12,7 mm (L) × 73,5 mm (P) × 55,3 mm (A)
* A descongelação da tinta demora aproximadamente 3 horas a 25 ˚C (77 ˚F).
| Importante:
A Epson recomenda a utilização de tinteiros genuínos Epson. As garantias da Epson não cobrem danos neste produto provocados pela utilização de tinteiros não fabricados pela Epson. Não utilize o tinteiro para além da data inscrita na embalagem. Não volte a encher o tinteiro. Este produto calcula a quantidade de tinta restante através do circuito integrado do tinteiro. Mesmo que volte a encher o tinteiro, o circuito integrado informa-o de que está vazio.
| Nota:
Os tinteiros fornecidos com a impressora são parcialmente utilizados durante a instalação inicial. Para produzir impressões de elevada qualidade, a cabeça de impressão será totalmente carregada com tinta. Este processo ocorre uma vez e utiliza alguma quantidade de tinta; a duração dos tinteiros subsequentes será a pré-determinada.
Topo Características Mecânicas
Trajectória de alimentação | Alimentador, entrada superior
Capacidade do alimentador | Cerca de 120 folhas de papel de 90 g/m² (24 lb)
Dimensões | Conservação Largura: 483 mm (19 polegadas) Profundidade: 300 mm (11,8 polegadas) Altura: 188 mm (7,4 polegadas)
Impressão Largura: 483 mm (19 polegadas) Profundidade: 478 mm (18,8 polegadas) Altura: 297 mm (11,7 polegadas)
Peso | 6,1 kg (13,4 lb) (sem os tinteiros)
Topo Características Eléctricas
| Modelo de 120 V | Modelo de 220-240 V
Variação da voltagem | 99 a 132 V | 198 a 264 V
Frequência | 50 a 60 Hz
Variação da frequência | 49,5 a 60,5 Hz
Corrente | 0,4 A (Máx. 0,7 A) | 0,2 A (Máx. 0,4 A)
Consumo | Aprox. 13 W (Norma Letter ISO10561) Aprox. 2,2 W em modo de repouso Aprox. 0,2 W desligada | Aprox. 13 W (Norma Letter ISO10561) Aprox. 2,3 W em modo de repouso Aprox. 0,3 W desligada
| Nota:
Para saber qual a voltagem da impressora, verifique a etiqueta situada no painel posterior.
Topo Condições Ambientais
Temperatura | Funcionamento: 10 a 35 ˚C (50 a 95 ˚F) Conservação: -20 a 40 ˚C (-4 a 104 ˚F) 1 mês a 40 ˚C (104 ˚F)
Humidade relativa | Funcionamento: * 20 a 80% Conservação:* 5 a 85%
* Sem condensação Topo Normas e Certificações Modelo dos E.U.A.:
Segurança | UL 60950 CSA 22.2 Nº.950
Compatibilidade electromagnética | FCC Parte 15 Subparte B Classe B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Classe B
Modelo europeu:
Directiva de baixa tensão 73/72/CEE | EN 60950
Directiva EMC 89/336/CEE | EN55022 Classe B EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024
Modelo australiano:
Compatibilidade electromagnética | AS/NZS CISPR22 Classe B
Topo Interface USB
Padrão | Baseada nas Especificações Universal Serial Bus, Revisão 2.0; Definição de Classes de Dispositivos Universal Serial Bus para Dispositivos de impressão, Versão 1.1; Transporte exclusivo em bulk da classe de armazenamento em massa Universal Serial Bus, Revisão 1.0
Velocidade de transmissão | 480 Mbps (dispositivo de alta velocidade)
Codificação de dados | NRZI
Conector adaptável | USB de Série B
Comprimento do cabo (recomendado) | Inferior a 2 metros
Topo |