| Página Inicial > Manutenção da Impressora Limpar a Impressora Para manter a impressora nas melhores condições de funcionamento, deve limpá-la cuidadosamente várias vezes por ano.
| Retire o cabo de corrente da impressora.
| Retire o papel do alimentador.
| Utilize um pincel suave para limpar cuidadosamente toda a sujidade e pó existentes no alimentador.
| Se a caixa exterior ou a parte interior do alimentador estiverem sujas, limpe-as com um pano limpo e macio, humedecido em detergente pouco concentrado. Mantenha a tampa da impressora fechada para evitar a infiltração de água no interior.
| Se a parte interior da impressora ficar acidentalmente suja com tinta, limpe-a com um pano húmido.
Se tiver derramado tinta no interior da impressora, limpe-a com um pano macio e limpo.
| Atenção:
Não toque nos mecanismos internos da impressora.
| Importante:
Não aplique lubrificante nos elementos metálicos localizados por baixo do carreto da cabeça de impressão. Nunca utilize álcool nem diluente para limpar a impressora. Estes produtos podem danificar a caixa e os componentes da impressora. Tenha cuidado para não derramar água sobre o mecanismo de impressão ou sobre os componentes electrónicos. Não utilize um pincel áspero ou abrasivo. Não utilize lubrificantes na impressora; a utilização de óleos inadequados pode danificar os mecanismos internos da impressora. Se necessitar de lubrificar a impressora, contacte o Serviço de Assistência a Clientes EPSON.