| Página Inicial > Imprimir com Opções de Esquema Especiais Impressão frente e verso Impressão frente e verso normal em Windows Livro dobrado em Windows Estão disponíveis dois tipos de impressão frente e verso: normal e livro dobrado. Um deles é a impressão frente e verso normal que permite imprimir as páginas ímpares em primeiro lugar. Depois de imprimir as páginas, pode voltar a colocá-las no alimentador para que as páginas pares sejam impressas na outra face do papel. Pode igualmente seleccionar a opção de livro dobrado, que permite produzir impressões em forma de folheto com uma única dobra. A impressora começa por imprimir as páginas que ficam voltadas para o exterior (depois de dobrar a página). Em seguida, depois de voltar a colocar o papel na impressora, serão impressas as páginas que ficam voltadas para o interior, como indica a figura. Livro com uma única dobra * : Margem de união Pode criar um folheto começando por imprimir as páginas 1 e 4 na primeira folha de papel, as páginas 5 e 8 na segunda folha e as páginas 9 e 12 na terceira folha. Depois de voltar a colocar as folhas impressas no alimentador, imprima as páginas 2 e 3 no verso da primeira folha de papel, as páginas 6 e 7 no verso da segunda folha e as páginas 10 e 11 no verso da terceira folha. Em seguida, dobre as páginas impressas e una-as para formar um folheto.
| Nota:
Esta função não está disponível em Mac OS X. Esta função não está disponível quando imprimir sem margens. Esta função não está disponível quando aceder à impressora a partir de uma rede ou quando a utilizar como impressora partilhada. Quando utilizar a impressão frente e verso, pode colocar até 30 folhas de papel no alimentador; contudo, a capacidade do alimentador varia em função do tipo de papel utilizado. Quando imprimir em ambos os lados da folha, utilize apenas papel adequado a esse tipo de impressão; caso contrário, a qualidade de impressão poderá diminuir. Consoante o tipo de papel e a quantidade de tinta utilizada para imprimir texto e imagens, é possível que a tinta passe de um lado para o outro do papel. Durante a impressão frente e verso, a superfície do papel poderá ficar esborratada.
Impressão frente e verso normal em Windows Para imprimir as páginas ímpares e as páginas pares em lados opostos da folha, execute as seguintes operações:
| Aceda às definições da impressora.
| Aceder ao controlador de impressão em Windows
| Faça clique no separador Principal e, em seguida, seleccione uma das seguintes opções de qualidade:
| Prova para rascunhos com pouca qualidade de impressão Texto para páginas de texto Texto e Imagem para páginas de texto e imagem com qualidade superior Fotografia para uma boa qualidade e velocidade Foto superior para a melhor qualidade de impressão
| Seleccione Folha para a definição de sistema de alimentação.
| Seleccione a definição Tipo adequada.
| Seleccionar o Tipo de Papel Correcto
| Seleccione o formato de papel dos dados para a definição de formato.
| Seleccione Vertical (altura) ou Horizontal (largura) para alterar a orientação da impressão.
| Faça clique no separador Esquema de Página e, em seguida, seleccione a caixa de verificação Impressão frente e verso.
| Faça clique em Margens para abrir a respectiva janela.
| Especifique a margem do papel onde pretende colocar a união. Pode seleccionar entre as opções Esquerda, Topo ou Direita.
| Seleccione a unidade de medida (cm ou polegadas). Em seguida, especifique a largura da margem de união. Pode definir um valor compreendido entre 0,3 e 3,0 cm ou entre 0,12 e 1,18 polegadas.
|  | Nota:
A margem de união real pode variar consoante as definições especificadas na aplicação que está a utilizar. Antes de imprimir uma tarefa de impressão completa, imprima algumas folhas para verificar os resultados.
| Faça clique em OK para regressar ao ecrã Esquema de Página. Em seguida, faça clique em OK para guardar as definições.
| Coloque papel no alimentador e envie a tarefa de impressão a partir da aplicação. Enquanto a impressora imprime as páginas ímpares, são apresentadas instruções sobre como criar páginas pares.
| Colocar Papel
| Siga as instruções apresentadas no ecrã para voltar a colocar papel.
|  | Nota:
O papel poderá ficar enrolado durante a impressão, dependendo da quantidade de tinta utilizada. Se isso acontecer, enrole ligeiramente o papel no sentido contrário antes de o colocar na impressora. Alinhe as margens das folhas numa superfície plana antes de as colocar novamente na impressora. Quando voltar a colocar as impressões, siga as instruções apresentadas. Caso contrário, o papel pode encravar ou as margens de união poderão não ser as correctas. Se ocorrer um encravamento de papel, consulte a secção seguinte. Consulte O papel encrava
| Quando voltar a colocar o papel, faça clique em Retomar para imprimir as páginas pares.
Topo Livro dobrado em Windows Para criar um livro dobrado, execute as seguintes operações:
| Aceda às definições da impressora.
| Aceder ao controlador de impressão em Windows
| Faça clique no separador Principal e, em seguida, seleccione uma das seguintes opções de qualidade:
| Prova para rascunhos com pouca qualidade de impressão Texto para páginas de texto Texto e Imagem para páginas de texto e imagem com qualidade superior Fotografia para uma boa qualidade e velocidade Foto superior para a melhor qualidade de impressão
| Seleccione Folha para a definição de sistema de alimentação.
| Seleccione a definição Tipo adequada.
| Seleccionar o Tipo de Papel Correcto
| Seleccione o formato de papel dos dados para a definição de formato.
| Seleccione Vertical (altura) ou Horizontal (largura) para alterar a orientação da impressão.
| Faça clique no separador Esquema de Página e, em seguida, seleccione a caixa de verificação Impressão frente e verso. Em seguida, faça clique na caixa de verificação Livro Dobrado.
| Faça clique em Margens para abrir a respectiva janela.
| Especifique a margem do papel onde pretende colocar a união. Pode seleccionar entre as opções Esquerda, Topo ou Direita.
|  | Nota:
Quando seleccionar Vertical para a definição Orientação, as posições de união Esquerda ou Direita ficam disponíveis. A posição de união Topo fica disponível quando seleccionar Horizontal para a definição Orientação.
| Seleccione a unidade de medida (cm ou polegadas). Especifique a largura da margem de união.
Vertical | Horizontal
* : Dobra ** : Margem Pode definir um valor compreendido entre 0,3 e 3,0 cm ou entre 0,12 e 1,18 polegadas. Essa largura de margem será utilizada em ambos os lados da dobra. Por exemplo, se especificar uma margem de 1 cm, será inserida uma margem de 2 cm (margem de 1 cm de cada lado da dobra).
| Faça clique em OK para regressar ao ecrã Esquema de Página. Em seguida, faça clique em OK para guardar as definições.
| Coloque papel no alimentador e envie a tarefa de impressão a partir da aplicação. Enquanto a impressora imprime as páginas voltadas para o exterior, são apresentadas instruções sobre como imprimir páginas voltadas para o interior.
| Colocar Papel
| Siga as instruções apresentadas no ecrã para voltar a colocar papel.
|  | Nota:
O papel poderá ficar enrolado durante a impressão, dependendo da quantidade de tinta utilizada. Se isso acontecer, enrole ligeiramente o papel no sentido contrário antes de o colocar na impressora. Alinhe as margens das folhas numa superfície plana antes de as colocar novamente na impressora. Quando voltar a colocar as impressões, siga as instruções apresentadas. Caso contrário, o papel pode encravar ou as margens de união poderão não ser as correctas. Se ocorrer um encravamento de papel, consulte a secção seguinte. Consulte O papel encrava
| Quando voltar a colocar o papel, faça clique em Retomar para imprimir as páginas voltadas para o interior.
| Quando terminar a impressão, dobre as folhas e una-as com agrafos ou outro método de união.
Topo |