| Página Inicial > Utilizar o Adaptador Bluetooth Opcional Seleccionar Definições Bluetooth Se necessário, utilize o painel LCD da impressora para seleccionar definições para a comunicação sem fios Bluetooth. Poderá ser necessário inserir uma palavra-chave para a impressora ou activar a encriptação, consoante as definições do dispositivo equipado com Bluetooth.
| Pressione as teclas ou e a tecla para seleccionar as definições apresentadas na seguinte tabela.
Item de menu | Definições | Descrição
Def. ID da Impressora BT | nome da impressora- (número) (Predefinição= 1) | Se existirem várias impressoras equipadas com Bluetooth no mesmo alcance de comunicação, atribua um número de 0 a 9 a cada impressora. Para activar a definição Nome do Dispositivo, desligue e volte a ligar a impressora.
Modo de Conectividade BT | Acessível | Este modo permite que os dispositivos equipados com Bluetooth localizem facilmente a impressora e enviem tarefas de impressão.
Não Acessível | Este modo impede que os dispositivos desconhecidos localizem a impressora. Para imprimir em modo "Não Acessível", procure, em primeiro lugar, a impressora em modo "Acessível". Depois de o dispositivo ter detectado a impressora em modo "Acessível", poderá comunicar com essa impressora e imprimir em modo "Acessível".
Paridade | Este modo exige a inserção de uma palavra-chave de quatro dígitos no dispositivo antes de poder comunicar com a impressora.
Encriptação BT | Activado/Desactivado (Predefinição= Desactivado) | Seleccione Activado para encriptar a comunicação. A encriptação exige a inserção de uma palavra-chave de quatro dígitos no dispositivo antes de poder comunicar com a impressora.
Def. Código PIN BT | Qualquer número de quatro dígitos. (Predefinição= 0000) | A definição de palavra-chave permite definir a palavra-chave de quatro dígitos necessária para a Ligação ou Encriptação.
Endereço do Dispositivo BT | Configurado na fábrica. (Exemplo: 11-11-11-11-11-11) | Apresenta o único endereço do dispositivo Bluetooth da impressora.