| Página Inicial > Manuseamento de Papel Colocar Envelopes Execute as seguintes operações para colocar envelopes:
| Abra o suporte de papel e faça deslizar a extensão para fora.
| Baixe o receptor de papel e faça deslizar a extensão para fora.
| Faça deslizar o guia de margem esquerdo para a esquerda.
| Coloque os envelopes com a margem mais curta voltada para o interior da impressora e com a aba voltada para baixo e para a esquerda.
|  | Nota:
A qualidade e a espessura dos envelopes é muito variável. Se a espessura total do conjunto dos envelopes exceder os 10 mm, comprima e alise os envelopes antes de os colocar no alimentador. Se a qualidade de impressão diminuir quando alimenta uma resma de envelopes, alimente um envelope de cada vez. Pode colocar até 15 envelopes de cada vez no alimentador. Não utilize envelopes que estejam enrolados ou dobrados. Alise as abas dos envelopes antes de os colocar no alimentador. Alise a margem pela qual o envelope é alimentado antes de o colocar no alimentador. Evite utilizar envelopes demasiado finos, pois podem enrolar-se durante a impressão.
Para saber como imprimir, consulte as instruções apresentadas em seguida. Consulte Imprimir em Envelopes |