| Página Inicial > Resolução de Problemas A Impressora não Imprime O visor LCD está desligado O visor LCD ligou e, em seguida, desligou O visor LCD está desligado Pressione a tecla On para se certificar de que a impressora está ligada. Desligue a impressora e verifique se o cabo de corrente está devidamente ligado. Certifique-se de que a tomada eléctrica está a funcionar e que não é controlada por um interruptor de parede nem por um temporizador. Topo O visor LCD ligou e, em seguida, desligou A voltagem da impressora pode não corresponder à voltagem da tomada eléctrica. Desligue a impressora e retire imediatamente o cabo de corrente da tomada. Em seguida, verifique a etiqueta existente no painel posterior da impressora.
| Importante:
Se as voltagens não corresponderem, NÃO VOLTE A LIGAR A IMPRESSORA À TOMADA. Contacte o Serviço de Assistência a Clientes EPSON.
Topo |