| Página Inicial > Manutenção da Impressora Verificar os Jactos da Cabeça de Impressão Executar o utilitário Verificação de Jactos em Windows Executar o utilitário Verificação dos Jactos em Mac OS X Utilizar as teclas do painel de controlo Se a impressão ficar demasiado ténue ou faltarem pontos, pode identificar o problema através da verificação dos jactos da cabeça de impressão. Pode verificar os jactos da cabeça de impressão a partir do computador recorrendo ao utilitário de verificação de jactos ou a partir da impressora, utilizando as teclas.
| Nota:
Não será possível limpar a cabeça de impressão se aparecer a mensagem "sem tinta" no visor LCD ou se o ícone da tinta indicar que existe pouca tinta ou que a tinta acabou. Substitua primeiro o tinteiro adequado. Certifique-se de que suporte de CD/DVD não está inserido na impressora e que o guia de CD/DVD está levantado antes de executar o utilitário de verificação dos jactos.
Executar o utilitário Verificação de Jactos em Windows Siga as instruções apresentadas em seguida para executar o utilitário de verificação dos jactos.
| Certifique-se de que colocou papel de formato A4 no alimentador.
| Aceda ao software da impressora.
| Aceder ao controlador de impressão em Windows
| Faça clique no separador Manutenção e, em seguida, faça clique na tecla Verificação de Jactos.
| Siga as instruções apresentadas no ecrã.
Topo Executar o utilitário Verificação dos Jactos em Mac OS X Siga as instruções apresentadas em seguida para executar o utilitário de verificação dos jactos.
| Certifique-se de que colocou papel de formato A4 no alimentador.
| Aceda à caixa de diálogo EPSON Printer Utility.
| Aceder ao controlador de impressão em Mac OS X
| Em seguida, faça clique na tecla Verificação dos Jactos na caixa de diálogo dos utilitários.
| Siga as instruções apresentadas no ecrã.
Topo Utilizar as teclas do painel de controlo Execute as operações apresentadas em seguida para verificar os jactos da cabeça de impressão utilizando as teclas do painel de controlo.
| Desligue a impressora.
| Certifique-se de que colocou papel de formato A4 no alimentador.
| Pressione a tecla Setup e pressione a tecla ou para seleccionar Verificação de Jactos.
| Pressione a tecla e pressione a tecla Start para começar a imprimir o modelo de verificação dos jactos.
Eis dois modelos de verificação dos jactos: Compare a qualidade da página de auto-teste com o exemplo apresentado em seguida. Se não existirem problemas na qualidade de impressão, como, por exemplo, espaços em branco ou segmentos não impressos nas linhas de teste, isso significa que a cabeça de impressão está a funcionar correctamente. Se as linhas impressas apresentarem falhas, tal como indica a figura, isso pode significar que existem jactos obstruídos ou que a cabeça de impressão está desalinhada. Consulte Limpar a Cabeça de Impressão Consulte Alinhar a Cabeça de Impressão Topo |