| Startsida > Byta ut bläckpatroner Byta bläckpatron Använda knapparna på kontrollpanelen Använda datorn När du ska byta ut en tom bläckpatron kan du använda knapparna på skrivaren eller datorn. I avsnitten nedan finns instruktioner för hur du går tillväga. Använda knapparna på kontrollpanelen Följ anvisningarna nedan när du byter ut en bläckpatron med knapparna på kontrollpanelen.
| Obs!
Illustrationen visar hur du ersätter patronen med svart bläck, men samma princip gäller för alla patroner.
| Kontrollera att skrivaren är påslagen men att ingen utskrift pågår. Öppna pappersstödet och skrivarhöljet. Sänk utmatningsfacket.
|  | Obs!
Kontrollera att cd/dvd-facket inte sitter i skrivaren innan du byter ut bläckpatronen.
| Kontrollera att meddelandet "ink out" (slut på bläck) visas på LCD-panelen och tryck på OK. Meddelandet visas inte om det finns lite bläck kvar. Tryck i så fall på Setup (Inställningar), välj Ink Cartridge Replacement (Byte av bläckpatron) och tryck på knappen . Information om vilken bläckpatron som behöver bytas ut finns i Kontrollera bläckmängden
| Följ instruktionerna på skärmen och tryck på OK . Skrivarhuvudet flyttas till läget för byte av bläckpatron.
|  | Obs!
Om en bläckpatron börjar ta slut kan du fortsätta att använda den tills den är tom. Se följande avsnitt om du vill ta reda på hur mycket bläck som finns kvar i patronen: Se Använda EPSON Status Monitor 3 (Windows) Se Använda EPSON StatusMonitor (Mac OS X)
|  | Anmärkning
Flytta inte skrivarhuvudet för hand, det kan skada skrivaren. Flytta det alltid genom att trycka på OK.
| Ta ur den nya bläckpatronen ur förpackningen.
|  | Anmärkning
Se till att krokarna på sidan av bläckpatronen inte går sönder när du tar ur den ur förpackningen. Ta varken bort eller riv av etiketten på bläckpatronen. Om du gör det kan det läcka ut bläck. Ta inte i det gröna chipet på sidan på bläckpatronen. Det kan skada bläckpatronen. Berör inte den här delen. Installera alltid en bläckpatron omedelbart efter att du har ersatt den gamla patronen. Om bläckpatronen inte har satts på rätt sätt, kan skrivarhuvudet torka ut och det blir omöjligt att skriva ut.
| Öppna patronhöljet. Tryck på haken på baksidan av den bläckpatron som du vill byta ut. Lyft upp patronen ur skrivaren och lämna den för återvinning. Plocka inte isär patronen och försök inte fylla på den.
| Placera bläckpatronen i patronhållaren. Tryck sedan patronen nedåt tills den klickar på plats.
| När du har bytt ut bläckpatronerna stänger du patronhöljet och skrivarhöljet.
| Tryck på OK.
Skrivaren flyttar skrivarhuvudet och fyller på bläck. Det kan ta ungefär en och en halv minut. När processen är klar flyttas skrivarhuvudet till utgångsläget.
|  | Anmärkning
Förloppsmätaren visas på LCD-panelen medan bläcket laddas. Stäng aldrig av skrivaren innan du har sett ett meddelande om att processen är klar. Om du gör det kanske bläcket inte fylls på ordentligt.
| När meddelandet "Ink cartridge replacement is complete" (Bytet av bläckpatron är klart) visas på LCD-panelen trycker du på OK.
|  | Obs!
Om något bläckfel uppstår när skrivarhuvdet flyttas till ursprungsläget, kanske inte bläckpatronen har installerats på rätt sätt. Upprepa från steg 1 och installera om bläckpatronen.
Till början Använda datorn Du kan övervaka bläcknivåerna från datorn och följa instruktioner på skärmen när du behöver ersätta en tom eller nästa tom bläckpatron. När en bläckpatron är tom eller nästan tom klickar du på How to (Så här) i fönstret EPSON Status Monitor. Byt ut patronen enligt anvisningarna på skärmen. Mer information om hur du använder datorn för att byta ut bläckpatronerna finns i följande avsnitt. Se Använda EPSON Status Monitor 3 (Windows) Se Använda EPSON StatusMonitor (Mac OS X) Till början |