| Startsida > Utskrifter med särskild layout Dubbelsidig utskrift Dubbelsidig standardutskrift för Windows Utskrift av dubbelsidigt häfte för Windows Det finns två typer av dubbelsidiga utskrifter: standard och häften. Med standardutskriften skriver du ut sidorna med ojämna nummer först. När de sidorna har skrivits ut lägger du tillbaka pappersbunten och sidorna med jämna nummer skrivs ut på papperets andra sida. Med utskriften av dubbelsidiga häften gör du enkelvikta broschyrer. Sidorna som visas på framsidan (efter att sidan har vikts) skrivs ut först. Sidorna som ska visas på insidan skrivs ut när du har lagt tillbaka pappersbunten enligt bilden nedan. Enkelvikt häfte * : Bindningskant Du kan skapa ett häfte genom att skriva ut sidorna 1 och 4 på det första pappersarken, sidorna 5 och 8 på det andra arket och sidorna 9 och 12 på det tredje arket. När du lägger tillbaka arken i arkmataren skrivs sidorna 2 och 3 ut på baksidan av det första arket, sidorna 6 och 7 på baksidan av det andra arket och sidorna 10 och 11 på baksidan av det tredje arket. Arken kan sedan vikas och bindas till ett häfte.
| Obs!
Funktionen är inte tillgänglig i Mac OS X. Funktionen kan inte användas när du skriver ut utan marginaler. Det går inte att använda funktionen när du använder skrivaren via ett nätverk eller som en delad skrivare. Pappersbuntar på upp till 30 ark, beroende på medietyp, kan matas in i arkmataren vid dubbelsidig utskrift. Använd bara medietyper som passar till dubbelsidig utskrift. Annars kan utskriftskvaliteten bli dålig. Beroende på medietyp och mängden bläck som används till text och bilder kan bläcket gå igenom papperet. Pappersytan kan bli kladdig vid dubbelsidig utskrift.
Dubbelsidig standardutskrift för Windows Följ stegen nedan när du vill skriva ut sidor med jämna och udda nummer på motsatta sidor av pappersarken.
| Öppna skrivarinställningarna.
| Öppna skrivardrivrutinen i Windows
| Klicka på fliken Main (Allmänt) och välj något av följande kvalitetsalternativ:
| Draft (Utkast) för snabba utskrifter med begränsad kvalitet Text för dokument som endast innehåller text Text & Image (Text och bild) för komplexa sidor med både text och bilder Photo (Foto) för en kombination av kvalitet och hastighet Best Photo (Bästa foto) för bästa kvalitet
| Välj Sheet (Ark) som källa.
| Välj lämplig typinställning.
| Välja rätt typ av utskriftsmedia
| Ange pappersstorleken under inställningen Size (Storlek).
| Markera Portrait (Stående) eller Landscape (Liggande) om du vill ändra utskriftens orientering.
| Klicka på fliken Page Layout (Sidlayout) och markera kryssrutan Double-Sided Printing (Dubbelsidig utskrift).
| Klicka på Margins (Marginaler) för att öppna fönstret Margins (Marginaler).
| Ange den kant på papperet där du vill att bindningen ska placeras. Du kan välja mellan Left (Vänster), Top (Överst) och Right (Höger).
| Välj cm eller inch (tum) som enhet. Ange sedan bindningsmarginalens bredd. Du kan ange en bredd mellan 0,3 och 3,0 cm.
|  | Obs!
Den verkliga bindningsmarginalen kan skilja sig från de angivna inställningarna beroende på program. Prova dig fram med hjälp av några exempelsidor innan du skriver ut hela dokumentet.
| Klicka på OK när du vill återgå till dialogrutan Page Layout (Sidlayout). Klicka sedan på OK när du vill spara inställningarna.
| Mata in papperet i arkmataren och skicka utskriften från programmet. Instruktioner för utskrift av sidorna med jämna nummer visas när sidorna med udda nummer har skrivits ut.
| Ladda papper
| Följ anvisningarna på skärmen när du matar in papperet igen.
|  | Obs!
Papperet kan böja sig, beroende på mängden använt bläck. I så fall böjer du papperet försiktigt i motsatt riktning innan du lägger in papperet i skrivaren igen. Jämna till kanterna på pappersbunten genom att knacka bunten mot till exempel bordet innan du lägger in bunten i skrivaren. Följ instruktionerna som visas när du lägger in pappersbunten igen. Annars kan papperet fastna, eller så blir marginalerna felaktiga. Läs följande om papperet fastnar: Se Papperet fastnar
| När papperet har lagts i igen klickar du på Resume (Fortsätt) så skrivs sidorna med de jämna numren ut.
Till början Utskrift av dubbelsidigt häfte i Windows Använd följande steg för att skapa ett dubbelsidigt häfte.
| Öppna skrivarinställningarna.
| Öppna skrivardrivrutinen i Windows
| Klicka på fliken Main (Allmänt) och välj något av följande kvalitetsalternativ:
| Draft (Utkast) för snabba utskrifter med begränsad kvalitet Text för dokument som endast innehåller text Text & Image (Text och bild) för komplexa sidor med både text och bilder Photo (Foto) för en kombination av kvalitet och hastighet Best Photo (Bästa foto) för bästa kvalitet
| Välj Sheet (Ark) som källa.
| Välj lämplig typinställning.
| Välja rätt typ av utskriftsmedia
| Ange pappersstorleken under inställningen Size (Storlek).
| Markera Portrait (Stående) eller Landscape (Liggande) om du vill ändra utskriftens orientering.
| Klicka på fliken Page Layout (Sidlayout) och markera kryssrutan Double-Sided Printing (Dubbelsidig utskrift). Markera sedan kryssrutan Folded Booklet (Dubbelsidigt häfte).
| Klicka på Margins (Marginaler) för att öppna fönstret Margins (Marginaler).
| Ange den kant på papperet där du vill att bindningen ska placeras. Du kan välja mellan Left (Vänster), Top (Överst) och Right (Höger).
|  | Obs!
När Portrait (Stående) har valts som orientering är alternativen Left (Vänster) och Right (Höger) tillgängliga som bindning. Alternativet Top (Överst) är tillgängligt när orienteringen är Landscape (Liggande).
| Välj cm eller inch (tum) som enhet. Ange sedan bindningsmarginalens bredd.
Portrait (Stående) | Landscape (Liggande)
* : Vikningskant ** : Marginal Du kan ange en bredd mellan 0,3 och 3,0 cm (0,12 till 1,18 tum). Marginalen används till häftets båda sidor. Om t.ex. en marginal på 1 cm är angiven, infogas en marginal på 2 cm (en marginal på 1 cm placeras på varje sida i häftet).
| Klicka på OK när du vill återgå till dialogrutan Page Layout (Sidlayout). Klicka sedan på OK när du vill spara inställningarna.
| Mata in papperet i arkmataren och skicka utskriften från programmet. Instruktioner för hur du skriver ut sidorna på insidan visas när sidorna på utsidan har skrivits ut.
| Ladda papper
| Följ anvisningarna på skärmen när du matar in papperet igen.
|  | Obs!
Papperet kan böja sig, beroende på mängden använt bläck. I så fall böjer du papperet försiktigt i motsatt riktning innan du lägger in papperet i skrivaren igen. Jämna till kanterna på pappersbunten genom att knacka bunten mot till exempel bordet innan du lägger in bunten i skrivaren. Följ instruktionerna som visas när du lägger in pappersbunten igen. Annars kan papperet fastna, eller så blir marginalerna felaktiga. Läs följande om papperet fastnar: Se Papperet fastnar
| När pappret har lagts i igen klickar du på Resume (Fortsätt) så skrivs sidorna som ska vara inuti häftet ut.
| När utskriften är klar viker du sidorna och binder dem med häftklamrar eller någon annan metod.
Till början |