| Startsida > Underhålla skrivaren Kontrollera skrivarhuvudets munstycken Använda verktyget för munstyckskontroll i Windows Använda verktyget för munstyckskontroll i Mac OS X Använda knapparna på kontrollpanelen Om utskriften är ovanligt ljus eller om det saknas bildpunkter i den utskrivna bilden, kanske du kan identifiera problemet genom att kontrollera skrivarhuvudets munstycken. Du kan kontrollera munstyckena från datorn med verktyget Nozzle Check (Munstyckskontroll), eller från skrivaren med hjälp av knapparna på skrivaren.
| Obs!
Du kan inte rengöra skrivarhuvudet om ett meddelande om att bläcket är slut visas eller om bläckikonen visar att bläcket är slut på LCD-panelen. Byt bläckpatron först. Kontrollera att cd/dvd-facket inte sitter i skrivaren och att cd/dvd-guiden är uppfälld innan du använder munstyckskontrollen.
Använda verktyget för munstyckskontroll i Windows Så här använder du verktyget Nozzle Check (Munstyckskontroll):
| Kontrollera att papper i storleken A4 eller Letter ligger i arkmataren.
| Öppna skrivarprogrammet.
| Öppna skrivardrivrutinen i Windows
| Klicka på Maintenance (Underhåll) och klicka sedan på Nozzle Check (Munstyckskontroll).
| Följ anvisningarna på skärmen.
Till början Använda verktyget för munstyckskontroll i Mac OS X Så här använder du verktyget Nozzle Check (Munstyckskontroll):
| Kontrollera att papper i storleken A4 eller Letter ligger i arkmataren.
| Öppna dialogrutan EPSON Printer Utility.
| Öppna skrivardrivrutinen i Mac OS X
| Klicka på Nozzle Check (Munstyckskontroll) i dialogrutan Utility (Verktyg).
| Följ anvisningarna på skärmen.
Till början Använda knapparna på kontrollpanelen Följ stegen nedan när du vill kontrollera munstyckena med hjälp av knapparna på kontrollpanelen.
| Stäng av skrivaren.
| Kontrollera att papper i storleken A4 eller Letter ligger i arkmataren.
| Tryck på Setup (Inställningar) och välj Nozzle Check (Munstyckskontroll) genom att trycka på eller .
| Tryck på och tryck sedan på Start för att skriva ut ett munstyckskontrollmönster.
Mönster för munstyckskontroll visas nedan: Jämför kvaliteten på testsidan med exemplet som visas nedan. Om utskrifterna inte innehåller fel, till exempel mellanrum eller uteblivna segment i linjerna, betyder det att skrivarhuvudet fungerar korrekt. Om det till exempel saknas några segment i de utskrivna linjerna (se nedan) kan det bero på ett igentäppt munstycke eller på att skrivarhuvudet är feljusterat. Se Rengöra skrivarhuvudet Se Justera skrivarhuvudet Till början |