| Startsida > Felsökning Problem med utskriftskvalitet Vågräta linjer Lodräta feljusteringar eller linjer Felaktiga eller saknade färger Suddiga eller kladdiga utskrifter Om du har problem med utskrifterna kan du jämföra dina utskrifter med bilderna nedan. Klicka på bildtexten under bilden som stämmer bäst med utskriften.
Bra exempel | Bra exempel
Vågräta linjer | Lodräta feljusteringar eller linjer
Vågräta linjer | Lodräta feljusteringar eller linjer
Felaktiga eller saknade färger | Suddiga eller kladdiga utskrifter
Vågräta linjer Se till att utskriftssidan på arket är vänd uppåt i arkmataren. Kör verktyget Head Cleaning (Huvudrengöring) när du vill rensa igensatta munstycken. Se Rengöra skrivarhuvudet Kör verktyget Print Head Alignment (Skrivarhuvudjustering). Se Justera skrivarhuvudet Använd bläckpatronerna inom sex månader efter att du har öppnat dem. Använd Epson-bläckpatroner. Ta bort alla anpassade inställningar och välj kvalitetsinställningen Text (Windows). Ta bort alla anpassade inställningar och använd läget Automatic (Automatiskt) i skrivardrivrutinen (Macintosh). Mer information finns i onlinehjälpen. Se Öppna skrivardrivrutinen i Windows Se Öppna skrivardrivrutinen i Mac OS X Kontrollera bläcknivåerna. Om någon patron är tom byter du den. Se Byta bläckpatron Kontrollera att pappers- eller medietypen som du har valt i skrivardrivrutinen är den samma som den papperstyp som har matats in i skrivaren. Se Välja rätt typ av utskriftsmedia Till början Lodräta feljusteringar eller linjer Se till att utskriftssidan på arket är vänd uppåt i arkmataren. Kör verktyget Head Cleaning (Huvudrengöring) när du vill rensa igensatta munstycken. Se Rengöra skrivarhuvudet Kör verktyget Print Head Alignment (Skrivarhuvudjustering). Se Justera skrivarhuvudet Avmarkera kryssrutan High Speed (Hög hastighet) i de avancerade skrivarinställningarna. Mer information finns i onlinehjälpen. Kontrollera att pappers- eller medietypen som du har valt i skrivardrivrutinen är den samma som den papperstyp som har matats in i skrivaren. Se Välja rätt typ av utskriftsmedia Till början Felaktiga eller saknade färger Avmarkera inställningen Grayscale (Gråskala) i skrivardrivrutinen (Windows). Ändra färginställningen i skrivardrivrutinen för Color (Färg) (Macintosh). Mer information finns i onlinehjälpen. Justera färginställningarna i programmet eller i de avancerade skrivarinställningarna. Mer information finns i onlinehjälpen. Kör verktyget Head Cleaning (Huvudrengöring). Se Rengöra skrivarhuvudet Om färgerna fortfarande är felaktiga eller saknas byter du en av färgpatronerna. Om problemet kvarstår byter du den svarta bläckpatronen. Se Byta bläckpatron Om du nyligen har bytt en bläckpatron kontrollerar du att datumet inte har gått ut. Om du inte har använt skrivaren på länge byter du mot nya bläckpatroner. Se Byta bläckpatron Till början Suddiga eller kladdiga utskrifter Kontrollera att du använder rätt skrivardrivrutin för skrivaren. Använd bara papper som rekommenderas av Epson. Se Papper Använd Epson-bläckpatroner. Kontrollera att skrivaren står på en plan, stabil yta som sträcker sig utanför skrivarens bottenplatta i alla riktningar. Skrivaren fungerar inte korrekt om den lutar. Se till att pappret inte har skadats, är smutsigt eller för gammalt. Kontrollera att pappret är torrt och att utskriftssidan är vänd uppåt. Ta bort alla anpassade inställningar och välj kvalitetsinställningen Text (Windows). Ta bort alla anpassade inställningar och använd läget Automatic (Automatiskt) i skrivardrivrutinen (Macintosh). Mer information finns i onlinehjälpen. Se Öppna skrivardrivrutinen i Windows Se Öppna skrivardrivrutinen i Mac OS X Om papperet är böjt mot utskriftssidan plattar du till det eller böjer det åt andra hållet. Kontrollera att pappers- eller medietypen som du har valt i skrivardrivrutinen är den samma som den papperstyp som har matats in i skrivaren. Se Välja rätt typ av utskriftsmedia Ta bort arken från utmatningsfacket när de skrivs ut. Om du skriver ut på glansigt papper placerar du ett stödark (eller ett vanligt pappersark) under bunten, eller också matar du bara in ett ark i taget. Vidrör inte utskriftssidan på glansiga papper och låt heller inget annat vidröra utskriftssidan. När du har skrivit ut på OH-film eller glansigt papper bör du låta bläcket torka i ett par timmar. Kör verktyget Head Cleaning (Huvudrengöring). Se Rengöra skrivarhuvudet Kör verktyget Print Head Alignment (Skrivarhuvudjustering). Se Justera skrivarhuvudet Till början |