| Startsida > Underhålla skrivaren Rengöra skrivarhuvudet Rengöra skrivarhuvudet i Windows Rengöra skrivarhuvudet i Mac OS X Använda knapparna på kontrollpanelen Om utskriften är ovanligt ljus eller om det saknas bildpunkter i den utskrivna bilden, kanske du kan lösa problemet genom att rengöra skrivarhuvudet, som ser till att munstyckena levererar bläcket som de ska. Du kan rengöra skrivarhuvudet från datorn med hjälp av verktyget Head Cleaning (Huvudrengöring) som finns i skrivarprogrammet, eller från skrivaren genom att använda knapparna på skrivaren.
| Obs!
Det går åt bläck vid skrivarhuvudrengöring. Undvik att slösa på bläcket genom att endast rengöra skrivarhuvudet om utskriftskvaliteten försämras, till exempel om utskriften blir suddig eller om färgerna blir felaktiga eller till och med saknas. Använd först verktyget Nozzle Check (Munstyckskontroll) för att kontrollera att skrivarhuvudet verkligen behöver rengöras. Detta sparar bläck. Du kan inte rengöra skrivarhuvudet om ett meddelande om att bläcket är slut visas eller om bläckikonen visar att bläcket nästan är slut på LCD-panelen. Om bläcket är slut startar bytesprocessen för bläckpatroner. Om du inte vill byta ut en bläckpatron just nu trycker du på Stop/Clear (Stopp/Rensa) för att återställa skrivarhuvudet till ursprungsläget. Kontrollera att cd/dvd-facket inte sitter i skrivaren innan du använder huvudrengöringen.
Rengöra skrivarhuvudet i Windows Så här rengör du skrivarhuvudet med hjälp av verktyget Head Cleaning (Huvudrengöring).
| Se till att skrivaren är påslagen och att inga varnings- eller felmeddelanden visas på LCD-panelen.
| Kontrollera att papper i storleken A4 eller Letter ligger i arkmataren.
| Öppna skrivarinställningarna.
| Öppna skrivardrivrutinen i Windows
| Klicka på Maintenance (Underhåll) och klicka sedan på Head Cleaning (Huvudrengöring).
| Följ anvisningarna på skärmen.
|  | Anmärkning
Stäng aldrig av skrivaren medan förloppsmätaren visas på LCD-panelen. Om du gör det kan du skada skrivaren.
| När rengöringen är klar, matar du in några pappersark och klickar på Print Nozzle Check Pattern (Skriv ut mönster för munstyckskontroll) i fönstret Head Cleaning (Huvudrengöring) för att bekräfta att skrivarhuvudet har rengjorts.
Mönster för munstyckskontroll visas nedan: Jämför kvaliteten på testsidan med exemplet som visas nedan. Om utskrifterna inte innehåller fel, till exempel mellanrum eller uteblivna segment i linjerna, betyder det att skrivarhuvudet fungerar korrekt. Om det till exempel saknas några segment i de utskrivna linjerna (se nedan) kan det bero på ett igentäppt munstycke eller på att skrivarhuvudet är feljusterat. Om mönstret för munstyckskontroll inte skrivs ut med tillfredsställande resultat kanske du måste upprepa rengöringen och skriva ut mönstret igen. Se Rengöra skrivarhuvudet
| Obs!
Om utskriftskvaliteten inte blir bättre efter att du har upprepat proceduren fyra eller fem gånger, stänger du av skrivaren och låter den stå över natten. Gör sedan munstyckskontrollen igen och upprepa eventuellt huvudrengöringen. Om utskriftskvaliteten ändå inte blir bättre kan någon av bläckpatronerna vara för gammal och behöva bytas ut. Se Byta bläckpatron Om det fortfarande är problem med utskriftskvaliteten när du har bytt bläckpatroner kontaktar du återförsäljaren. Vi rekommenderar att du skriver ut några sidor minst en gång i månaden.
Till början Rengöra skrivarhuvudet i Mac OS X Så här rengör du skrivarhuvudet med hjälp av verktyget Head Cleaning (Huvudrengöring).
| Se till att skrivaren är påslagen och att inga varnings- eller felmeddelanden visas på LCD-panelen.
| Kontrollera att papper i storleken A4 eller Letter ligger i arkmataren.
| Öppna EPSON Printer Utility
| Öppna skrivardrivrutinen i Mac OS X
| Markera skrivaren och klicka på OK i fönstret med skrivaralternativ.
| Klicka på Head Cleaning (Huvudrengöring) i dialogrutan Utility (Verktyg).
| Följ anvisningarna på skärmen.
|  | Anmärkning
Stäng aldrig av skrivaren medan förloppsmätaren visas på LCD-panelen. Om du gör det kan du skada skrivaren.
| När rengöringen är klar klickar du på Confirmation (Bekräftelse) i dialogrutan Head Cleaning (Huvudrengöring) så skrivs ett mönster för munstyckskontroll ut. Använd mönstret för att bekräfta att huvudet är rent.
Mönster för munstyckskontroll visas nedan: Jämför kvaliteten på testsidan med exemplet som visas nedan. Om utskrifterna inte innehåller fel, till exempel mellanrum eller uteblivna segment i linjerna, betyder det att skrivarhuvudet fungerar korrekt. Om det till exempel saknas några segment i de utskrivna linjerna (se nedan) kan det bero på ett igentäppt munstycke eller på att skrivarhuvudet är feljusterat. Om mönstret för munstyckskontroll inte skrivs ut med tillfredsställande resultat kanske du måste upprepa rengöringen och skriva ut mönstret igen. Se Rengöra skrivarhuvudet
| Obs!
Om utskriftskvaliteten inte blir bättre efter att du har upprepat proceduren fyra eller fem gånger, stänger du av skrivaren och låter den stå över natten. Gör sedan munstyckskontrollen igen och upprepa eventuellt huvudrengöringen. Om utskriftskvaliteten ändå inte blir bättre kan någon av bläckpatronerna vara för gammal och behöva bytas ut. Se Byta bläckpatron Om det fortfarande är problem med utskriftskvaliteten när du har bytt bläckpatroner kontaktar du återförsäljaren. Vi rekommenderar att du skriver ut några sidor minst en gång i månaden.
Till början Använda knapparna på kontrollpanelen Följ stegen nedan när du vill rengöra munstyckena med hjälp av knapparna på kontrollpanelen.
| Kontrollera att inga varnings- eller felmeddelanden visas på LCD-panelen.
| Tryck på Setup (Inställningar) och välj Head Cleaning (Huvudrengöring) genom att trycka på eller .
|  | Anmärkning
Stäng aldrig av skrivaren medan förloppsmätaren visas på LCD-panelen. Om du gör det kan du skada skrivaren.
| Tryck på och sedan på Start. Rengöringen av skrivarhuvudet påbörjas.
| När det är klart skriver du ut ett mönster för munstyckskontroll för att bekräfta att huvudet är rengjort. Se Kontrollera skrivarhuvudets munstycken
| Obs!
Om utskriftskvaliteten inte blir bättre efter att du har upprepat proceduren fyra eller fem gånger, stänger du av skrivaren och låter den stå över natten. Gör sedan munstyckskontrollen igen och upprepa eventuellt huvudrengöringen. Om utskriftskvaliteten ändå inte blir bättre kan någon av bläckpatronerna vara för gammal och behöva bytas ut. Se Byta bläckpatron Om det fortfarande är problem med utskriftskvaliteten när du har bytt bläckpatroner kontaktar du återförsäljaren. Vi rekommenderar att du skriver ut några sidor minst en gång i månaden.
Till början |