| Startsida > Använda Bluetooth-adaptern Välja Bluetooth-inställningar Om det behövs kan du använda skrivarens LCD-panel när du anger inställningar för trådlös Bluetooth-kommunikation. Du måste kanske ange en kod för skrivaren eller aktivera kryptering, beroende på inställningarna för Bluetooth-enheten.
| Tryck på knappen eller och på knappen när du väljer inställningar i följande tabell.
Menyobjekt | Inställningar | Beskrivning
BT Printer ID Set (Skrivar-ID) | skrivarnamn- (nummer) (Standard = 1) | Om det finns flera skrivare med Bluetooth-funktion inom samma kommunikationsräckvidd tilldelar du dem ett nummer mellan 0 och 9. Inställningen träder i kraft när du stängt av och satt på skrivaren.
BT Communication Mode (Kommunikationsläge) | Discoverable (Kan upptäckas) | I detta läge kan alla enheter med Bluetooth-funktion upptäcka skrivaren och skicka iväg utskrifter.
Not Discoverable (Kan inte upptäckas) | I detta läge kan inte okända enheter upptäcka skrivaren. Om du vill skriva ut i läget "Not discoverable" söker du först efter skrivaren en gång i läget "Discoverable". När din enhet har upptäckt skrivaren i läget "Discoverable", kommer den sedan att kunna kommunicera med och skriva ut med den i läget "Discoverable".
Pairing (Ihopparning) | I det här läget måste du ange en fyrsiffrig kod i en enhet för att den ska kunna kommunicera med skrivaren.
BT Encryption (Kryptering) | On/Off (Standard = Off) | Välj On om du vill aktivera kryptering. För kryptering krävs att du anger en fyrsiffrig kod i en enhet för att den ska kunna kommunicera med skrivaren.
BT PIN Code Set (Pinkod) | Valfritt fyrsiffrigt tal (Standard = 0000) | Med kodinställningen kan du ange den fyrsiffriga kod som krävs för bindning eller kryptering.
BT Device Address (Enhetsadress) | Set at the factory (Standardvärde) (Exempel) 11-11-11-11-11-11 | Visar skrivarens unika Bluetooth-enhetsadress.