| Startsida > Produktinformation Tekniska specifikationer Papper Minneskortplatser Bläckpatroner Mekanik Elektricitet Omgivning Standarder och godkännanden USB-gränssnitt Papper
| Obs!
Eftersom kvaliteten på olika papper kan ändras av tillverkaren kan Epson inte garantera kvaliteten för något papper som inte är tillverkat av Epson. Testa alltid en ny bunt innan du köper stora mängder papper eller skriver ut stora jobb.
Enskilda ark:
Storlek | A4 210 × 297 mm 10 × 15 cm (4 × 6 tum) 13 × 18 cm (5 × 7 tum) A6 105 × 148 mm A5 148 × 210 mm B5 182 × 257 mm 9 × 13 cm (3,5 × 5 tum) 13 × 20 cm (5 × 8 tum) 20 × 25 cm (8 × 10 tum) Letter 8 1/2 × 11 tum Legal 8 1/2 × 14 tum
Papperstyper | Vanligt papper eller specialpapper som distribueras av Epson
Tjocklek (för vanligt papper) | 0,08 till 0,11 mm
Vikt (för vanligt papper) | 64g/m² till 90g/m²
Kuvert:
Storlek | Envelope #10 4 1/8 × 9 1/2 tum Envelope DL 110 × 220 mm C6-kuvert 114 × 162 mm Envelope 132 × 220 mm
Papperstyper | Vanligt papper, flygpost
Vikt | 75g/m² till 90g/m²
| Obs!
Dålig papperskvalitet kan minska utskriftskvaliteten och orsaka pappersstopp eller andra problem. Om du råkar ut för sådana problem bör du byta till ett bättre papper. Lägg inte in böjda eller vikta papper. Använd papper under normala förhållanden: Temperatur 15 till 25 °C Luftfuktighet 40 till 60% RH
Utskriftsområde Enskilda ark och indexkort:
Normal | Borderless (Utan kanter)
Kuvert:
Utskriftsområdet visas med diagonala linjer.
A: | Minsta övre marginal är 3 mm (0,12 tum).
B-L: | Minsta vänstermarginal är 3 mm (0,12 tum). Minsta vänstermarginal är 5 mm (0,20 tum) för kuvert.
B-R: | Minsta högermarginal är 3 mm (0,12 tum). Minsta högermarginal är 5 mm (0,20 tum) för kuvert.
C: | Minsta marginal i nederkant är 20 mm (0,78 tum) för enstaka ark och indexkort.
| Obs!
Utskriftskvaliteten kan försämras på utskriftens övre och nedre delar, beroende på vilken typ av papper du använder. Det kan också bli kladdigt.
Till början Minneskortplatser
Kompatibla minneskort | CompactFlash SmartMedia* Memory Stick Memory Stick PRO Memory Stick Duo** Memory Stick PRO Duo** MagicGate Memory Stick MagicGate Memory Stick Duo** Microdrive SD (Secure Digital) Card MultiMediaCard miniSD Card** xD-Picture Card xD-Picture Card Type M
Spänningskrav | 3,3 V Maximal ström är 500 mA
* Maximal kapacitet är 128 MB. ** Adapter krävs. Kompatibilitet för minneskortsfack:
CF Type II-kortplats | Kompatibel med CF+ och CompactFlash Specification 1.4-kort
SmartMedia-kortplats | Kompatibel med SmartMedia Standard 2003-kort
Memory Stick/MemoryStick PRO-kortplats | Kompatibel med Memory Stick Standard version 1.3 eller Memory Stick Standard Memory Stick PRO Format Specifications version 1.0-kort
SD/MMC-kortplats | Kompatibel med SD Memory Card Specifications / PART1. Physical Layer Specification Version 1.0-kort och MultiMediaCard Standard-kort
xD-Picture-kortplats | Kompatibel med xD-Picture Card™ Card Specification Version 1.20 Type M-kort
Till början Bläckpatroner
Färg | Yellow (gul), Magenta, Cyan (cyanblå), Light Magenta (ljus magenta), Light Cyan (ljus cyanblå), Black (svart)
Patronens livslängd | 6 månader i 25 °C efter det att förpackningen öppnats
Temperatur | Förvaring: -20 till 40 °C 1 månad i 40 °C Fryspunkt:* -18 °C
Mått | 12,7 mm (b) × 73,5 mm (d) × 55,3 mm (h)
* Bläcket tinar och kan användas efter cirka 3 timmar i 25 °C.
| Anmärkning
Epson rekommenderar att du endast använder äkta Epson-bläckpatroner. Epsons garantiåtagande för skador på produkten gäller inte om du har använt bläckpatroner från en annan tillverkare än Epson. Använd inte en bläckpatron om datumet har gått ut. Fyll inte på bläckpatronen. Mängden kvarvarande bläck i patronen beräknas automatiskt med hjälp av ett chip på patronen. Det innebär att patronen rapporteras som tom, även om den har fyllts på.
| Obs!
En del av bläcket i de bläckpatroner som följer med skrivaren förbrukas vid installationen. För att utskriften ska bli så bra som möjligt, måste skrivarhuvudet i skrivaren vara fullt med bläck. Denna bläckfyllning sker endast en gång, och alla senare bläckpatroner kommer att räcka längre än den första uppsättningen patroner.
Till början Mekanik
Pappersbana | Arkmatare, inmatning framifrån
Arkmatare – kapacitet | Ca 120 ark 90 g/m²-papper
Mått | Förvaring Bredd: 483 mm Djup: 300 mm Höjd: 188 mm
Skriva ut Bredd: 483 mm Djup: 478 mm Höjd: 297 mm
Vikt | 6,1 kg utan bläckpatroner
Till början Elektricitet
| 120V-modellen | 220–240V-modellen
Matningsspänningsintervall | 99 till 132 V | 198 till 264 V
Märkfrekvensintervall | 50 till 60 Hz
Matningsfrekvensintervall | 49,5 till 60,5 Hz
Märkström | 0,4 A (Max. 0,7 A) | 0,2 A (Max. 0,4 A)
Strömförbrukning | Cirka 13 W (enligt ISO10561-normen) Cirka 2,2 W i viloläge Cirka 0,2 W efter avstängning | Cirka 13 W (enligt ISO10561-normen) Cirka 2,3 W i viloläge Cirka 0,3 W efter avstängning
| Obs!
Skrivarens voltantal finns angiven på en etikett på baksidan av skrivaren.
Till början Omgivning
Temperatur | Vid drift: 10 till 35 °C Förvaring: -20 till 40 °C 1 månad i 40 °C
Luftfuktighet | Vid drift: * 20 till 80 % RH Förvaring:* 5 till 85 % RH
* Utan kondensering Till början Standarder och godkännanden Amerikansk modell:
Säkerhet | UL 60950 CSA 22.2 No.950
EMC | FCC Part 15 Subpart B Class B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Class B
Europeisk modell:
Lågspänningsdirektivet 73/72/EEC | EN 60950
EMC-direktivet 89/336/EEC | EN55022 Class B EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024
Australisk modell:
EMC | AS/NZS CISPR22 Class B
Till början USB-gränssnitt
Standard | Baserad på Universal Serial Bus Specifications Revision 2.0, Universal Serial Bus Device Class Definition for Printing Devices Version 1.1, Universal Serial Bus Mass Storage class Bulk-Only Transport Revision 1.0
Bithastighet | 480 Mbit/s (höghastighetsenhet)
Datakodning | NRZI
Kompatibla kontakter | USB Series B
Rekommenderad kabellängd | Under 2 meter
Till början |