| Startsida > Felsökning Diverse utskriftsproblem Felaktiga eller förvrängda tecken Felaktiga marginaler Inverterad bild Tomma sidor skrivs ut Utskriften är kladdig Utskriften går för långsamt Använda funktionen för pappersmatning/pappersutmatning Felaktiga eller förvrängda tecken Kontrollera att du använder rätt skrivardrivrutin för skrivaren. Välj skrivaren som standardskrivare (Windows). Ta bort eventuella utskriftsjobb i Spool Manager (Windows Me/98). Se Avbryta utskrift Stäng av skrivaren och datorn. Kontrollera att skrivarens gränssnittskabel är ordentligt isatt. Avinstallera skrivardrivrutinen och installera om den. Se Avinstallera skrivarprogrammen Till början Felaktiga marginaler Kontrollera marginalinställningarna i det program du använder. Marginalerna ska vara inom sidans utskriftsområde. Se Utskriftsområde Kontrollera inställningarna i huvudfönstret (Windows) eller i dialogrutan Page Setup (Utskriftsformat) (Macintosh). Inställningarna måste passa pappersstorleken som du använder. Mer information finns i onlinehjälpen. Om du försöker att skriva ut utan kanter och utskriften ändå innehåller marginaler kontrollerar du den ursprungliga fotofilen. Digitalkameran kan automatiskt lägga till marginaler för att justera bildens höjd/breddförhållande. Avinstallera skrivardrivrutinen och installera om den. Se Avinstallera skrivarprogrammet . Till början Inverterad bild Avmarkera kryssrutan Mirror Image (Spegelbild) i skrivardrivrutinen eller avmarkera inställningen för spegling i det program du använder. Mer information finns i onlinehjälpen för skrivarprogrammet eller för det program du använder. Avinstallera skrivardrivrutinen och installera om den. Se Avinstallera skrivarprogrammet . Till början Tomma sidor skrivs ut Kontrollera att du använder rätt skrivardrivrutin för skrivaren. Välj skrivaren som standardskrivare (Windows). Kontrollera inställningarna i huvudfönstret (Windows) eller i dialogrutan Page Setup (Utskriftsformat) (Macintosh). Inställningarna måste passa pappersstorleken som du använder. Mer information finns i onlinehjälpen. Kör verktyget Head Cleaning (Huvudrengöring) för att rensa eventuella igensatta munstycken. Se avsnittet Rengöra skrivarhuvudet Avinstallera skrivardrivrutinen och installera om den. Se Avinstallera skrivarprogrammet . När du har prövat någon eller några av åtgärderna kontrollerar du resultatet genom att köra en funktionskontroll. Se Köra en funktionskontroll av skrivaren Till början Utskriften är kladdig Om papperet är böjt mot utskriftssidan plattar du till det eller böjer det åt andra hållet. Avmarkera kryssrutan High Speed (Hög hastighet) i de avancerade skrivarinställningarna. Mer information finns i onlinehjälpen. Mata in och mata ut vanligt papper flera gånger. Om problemet kvarstår kan det betyda att bläck har läckt inne i skrivaren. I så fall torkar du av skrivarens insida med en mjuk, ren trasa. Se Rengöra skrivaren Välj Thick paper and envelopes (Tjockt papper och kuvert) i fönstret Printer and Option Information (Information om skrivare och alternativ) (Windows), i dialogrutan Extension Setting (Tilläggsinställning) (Mac OS X). Mer information finns i onlinehjälpen. Avinstallera skrivardrivrutinen och installera om den. Se Avinstallera skrivarprogrammet . Till början Utskriften går för långsamt Kontrollera att pappers- eller medietypen som du har valt i skrivardrivrutinen är den samma som den papperstyp som har matats in i skrivaren. Se Välja rätt typ av utskriftsmedia Ta bort alla anpassade inställningar och välj kvalitetsinställningen Text (Windows). Ta bort alla anpassade inställningar och använd läget Automatic (Automatiskt) i skrivardrivrutinen (Macintosh), och flytta reglaget Speed (Hastighet). Mer information finns i onlinehjälpen. Se Öppna skrivardrivrutinen i Windows. Se Öppna skrivardrivrutinen i Mac OS X Stäng alla program som du inte behöver. Avinstallera skrivardrivrutinen och installera om den. Om du har försökt att lösa problemet med metoderna ovan utan att lyckas, se följande: Öka utskriftshastigheten Till början Använda funktionen för pappersmatning/pappersutmatning Lägg i papper och rengör rullen på insidan.
| Lägg i flera ark A4-papper.
| Tryck på Setup (Inställningar) på kontrollpanelen för att öppna inställningsmenyn.
| Tryck på eller för att välja Paper Feed/Paper Eject (Pappersmatning/Pappersutmatning) och tryck sedan på knappen, .
| Tryck på OK och följ anvisningarna på LCD-panelen.
| Upprepa steg 2-4 om det behövs.
Till början |