| Startsida > Underhålla skrivaren Justera skrivarhuvudet Använda verktyget för skrivarhuvudjustering i Windows Använda verktyget för skrivarhuvudjustering i Mac OS X Använda knapparna på kontrollpanelen Om du märker att de lodräta linjerna eller de vågräta banden är feljusterade kanske du kan lösa problemet från datorn genom att använda verktyget Print Head Alignment (Skrivarhuvudjustering) i skrivarprogrammet. Se respektive avsnitt nedan.
| Obs!
Tryck inte på Stop/Clear (Stopp/Rensa) om du vill avbryta utskriften när testmönstret skrivs ut med verktyget Print Head Alignment (Skrivarhuvudjustering). Kontrollera att cd/dvd-facket inte sitter i skrivaren och att cd/dvd-guiden är uppfälld innan du använder skrivarhuvudjusteringen.
Använda verktyget för skrivarhuvudjustering i Windows Så här justerar du skrivarhuvudet med hjälp av verktyget Print Head Alignment (Skrivarhuvudjustering).
| Kontrollera att vanligt papper i storleken A4 eller Letter ligger i arkmataren.
| Öppna skrivarinställningarna.
| Öppna skrivardrivrutinen i Windows
| Klicka på Maintenance (Underhåll) och klicka sedan på Print Head Alignment (Skrivarhuvudjustering).
| Justera skrivarhuvudet enligt anvisningarna på skärmen.
Till början Använda verktyget för skrivarhuvudjustering i Mac OS X Så här justerar du skrivarhuvudet med hjälp av verktyget Print Head Alignment (Skrivarhuvudjustering).
| Kontrollera att vanligt papper i storleken A4 eller Letter ligger i arkmataren.
| Öppna dialogrutan EPSON Printer Utility.
| Öppna skrivardrivrutinen i Mac OS X
| Markera skrivaren och klicka på OK i fönstret med skrivaralternativ.
| Klicka på Print Head Alignment (Skrivarhuvudjustering) i dialogrutan Utility (Verktyg).
| Justera skrivarhuvudet enligt anvisningarna på skärmen.
Till början Använda knapparna på kontrollpanelen Följ anvisningarna nedan om du vill justera skrivarhuvudet med hjälp av knapparna på kontrollpanelen.
| Kontrollera att inga varnings- eller felmeddelanden visas på LCD-panelen.
| Tryck på Setup (Inställningar) och välj Head Alignment (Huvudjustering) genom att trycka på eller .
| Tryck på och sedan på Start.
| Följande justeringsark skrivs ut.
| Titta på justeringsmönstret i varje uppsättning och leta reda på det mönster som skrivs ut jämnast, utan synliga ränder eller linjer.
| Tryck på och sedan på eller för att markera siffran för det bästa mönstret (1 till 9) i uppsättning 1. Tryck sedan på OK.
| Upprepa steg 6 för att välja bästa mönster för uppsättning nr 2, 3 och 4.
| Tryck på OK för att avsluta.
Till början |