| Startsida > Använda Bluetooth-adaptern Ange inställning för Bluetooth Passkey (pinkod för Bluetooth) Om du markerar Pairing (Ihopparning) som kommunikationsläge eller aktiverar kryptering, måste du ange en kod i Bluetooth-enheten för att den ska kunna kommunicera med skrivaren. Standardinställningen är 0000. Följ anvisningarna nedan om du vill ändra koden.
| Tryck på knappen Setup (Inställningar).
| Tryck på eller för att markera BT PIN Code Set (Pinkod), och tryck sedan på .
| Tryck på eller för att välja den första siffran och tryck sedan på .
| Upprepa steg 3 för resten av siffrorna.
| Tryck på OK om du vill aktivera koden.