| Startsida > Underhålla skrivaren Transportera skrivaren Om du behöver transportera skrivaren bör du följa instruktionerna nedan när du förpackar den. Använd originalförpackningen, eller en liknande låda som passar skrivaren.
| Anmärkning
När du förvarar eller flyttar skrivaren får du inte luta den, ställa den på högkant eller vända den upp-och-ned. Om du gör det kan det läcka ut bläck från bläckpatronerna. Låt bläckpatronerna sitta kvar. Om du tar bort bläckpatronerna kan skrivarhuvudet torka, vilket gör att det inte går att skriva ut med skrivaren.
| Anslut skrivaren och sätt på den. Vänta tills skrivarhuvudet återställs till ursprungsläget och stäng sedan skrivarhöljet.
| Stäng av skrivaren och dra ut strömsladden.
| Koppla loss skrivaren från datorn.
| Ta bort eventuellt papper från arkmataren.
| Öppna skrivarhöljet. Lås fast patronhållaren i skrivaren med skyddstejp på det sätt som visas nedan och sätt tillbaka höljet.
| Stäng utmatningsfacket och pappersstödet.
| Skydda skrivaren med skyddsemballage på båda sidor.
| Packa ned skrivaren och strömsladden i originalförpackningen.
| Obs!
Se till att skrivaren hålls i ett plant läge under transporten. Se till att ta bort allt skyddsmaterial och tejp från skrivaren innan du använder den.