Como Utilizar o EPSON Paper Feed Adjuster

# Ajustes da Alimentação do Papel

Permite definir os valores de ajuste da alimentação do papel e imprimir amostras de impressão.

Permite ajustar o valor da alimentação do papel em incrementos de 0,01%. Se o valor da alimentação do papel for demasiado elevado, poderão surgir pequenas faixas horizontais brancas. Se o valor da alimentação do papel for demasiado baixo, poderão surgir pequenas faixas horizontais pretas.

Para eliminar o efeito de faixa, especifique o limite de teste utilizando a barra de deslizamento ou insira um valor na caixa de texto. Para eliminar o efeito de faixas brancas, desloque a barra de deslizamento para -25. Para eliminar o efeito de faixas escuras, desloque a barra de deslizamento para +25.

| Nota:

O valor de cada unidade é de 0,01%. Assim, pode especificar um limite máximo de ± 0.25% a partir do valor de alimentação de papel predefinido.

| Defina os valores máximo e mínimo para determinar o limite utilizando as barras de deslizamento ou as caixas de texto.

|  | Nota:

Entre os valores máximo e mínimo, são determinados cinco valores para o valor de alimentação da amostra. Estes cinco valores são apresentados por cima da tecla Impr. Amostras.

| Para utilizar uma determinada imagem como amostra de impressão de forma a seleccionar o papel mais adequado, seleccione Imagem Definida pelo Utilizador e, em seguida, faça clique na tecla Procurar para localizar a imagem.

|  | Nota:

A EPSON recomenda que seleccione a imagem padrão para imprimir as amostras.

O tamanho da imagem definida pelo utilizador tem de estar situado entre 3060 x 425 pixéis e o ficheiro tem de ser do formato BMP de 24 bits.

> Para utilizar uma imagem padrão, seleccione a opção correspondente.

| Faça clique na tecla Impr. Amostras.

| Na caixa de diálogo Configurar Página, seleccione Sim ou Não para a opção Corte Auto e, em seguida, seleccione o Formato de Papel na respectiva lista. Quando selecciona Sim para a opção Corte Auto, a folha impressa é cortada automaticamente.

| Faça clique em OK se concordar com as informações apresentadas na caixa de diálogo da amostra de impressão.

| Observe as amostras e determine qual a imagem que possui o menor número de faixas. É impresso um valor junto a cada imagem.

| Repita as operações descritas nos pontos 1 a 6 até eliminar o efeito de faixa.

| Insira o valor que determinou na caixa de texto Valor do Ajuste.

| Faça clique em Guardar.

| Faça clique em Fechar.

[Superior]

Anterior | Seguinte