Mit EPSON Paper Feed Adjuster arbeiten

# Details zu Papiertransport-Einstellung

Zum Einstellen von Werten für Papiertransport-Einstellung und zum Erstellen von Testausdrucken.

Der Papiertransport kann in Schritten von 0,01 % eingestellt werden. Bei einem zu großen Wert für Papiertransport kann weiße horizontale Streifenbildung im Mikrobereich vorkommen. Ist der Wert für Papiertransport zu klein, können dunkle horizontale Mikro-Streifen verursacht werden.

Zum Unterdrücken der Streifenbildung stellen Sie den Testbereich mit dem Schieberegler ein oder geben Sie einen Wert in das Textfeld ein. Um weiße Streifen zu entfernen, schieben Sie den Schieberegler in Richtung - 25, und zum Entfernen von dunklen Streifen schieben Sie ihn in Richtung + 25.

| Hinweis:

Der Wert jeder Einheit beträgt 0,01 %. Damit können Sie einen maximalen Unterschied vom Standardwert des Papiertransports um ± 0,25 % vorgeben.

| Stellen Sie mit den Schiebereglern oder den Textfeldern den Minimal- und Maximalwert ein, um den Bereich festzulegen.

|  | Hinweis:

Zwischen dem Minimal- und dem Maximalwert werden fünf Werte für den Test-Transportwert festgelegt. Diese fünf Werte werden oberhalb der Schaltfläche Testausdrucke angezeigt.

| Um mit einem bestimmten Bild als Testausdruck das am besten geeignete Medium auszuwählen, wählen Sie Benutzerdefiniertes Bild aus und klicken Sie dann auf Durchsuchen, um das Bild zu suchen.

|  | Hinweis:

EPSON empfiehlt die Wahl von Standardbild für Testausdrucke.

Die zulässige Größe für Benutzerdefiniertes Bild liegt innerhalb von 3060 x 425 Pixel, das Bild muss im 24-Bit-BMP-Dateiformat sein.

> Wählen Sie die entsprechende Option aus, um ein Standardbild zu verwenden.

| Klicken Sie auf die Schaltfläche Testausdrucke.

| Wählen Sie Ein oder Aus im Dialogfeld Seite einrichten für Automatisch schneiden aus und wählen Sie dann Papierformat im Listenfeld aus. Wenn Sie Ein für Automatisch schneiden auswählen, wird das bedruckte Blatt automatisch abgeschnitten.

| Klicken Sie auf OK, wenn Sie mit den Angaben im Dialogfeld Testausdruck einverstanden sind.

| Suchen Sie den Testausdruck heraus, der die geringste Streifenbildung aufweist. Neben jedem Bild ist ein Wert gedruckt.

| Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 6, bis keine Streifenbildung mehr erscheint.

| Geben Sie den festgestellten Wert in das Textfeld Einstellwert ein.

| Klicken Sie auf Speichern.

| Klicken Sie auf Schließen.

[Oben]

Vorheriges | Weiter