Mit EPSON Paper Feed Adjuster arbeiten

# Details zu MicroWeave-Einstellung

Zum Einstellen von Werten für MicroWeave-Einstellung und zum Erstellen von Testausdrucken.

| Um mit einem bestimmten Bild als Testausdruck das am besten geeignete Medium auszuwählen, wählen Sie Benutzerdefiniertes Bild aus und klicken Sie dann auf Durchsuchen, um das Bild zu suchen.

|  | Hinweis:

EPSON empfiehlt die Wahl von Standardbild für Testausdrucke.

Die zulässige Größe für Benutzerdefiniertes Bild liegt innerhalb von 3060 x 425 Pixel, das Bild muss im 24-Bit-BMP-Dateiformat sein.

> Wählen Sie die entsprechende Option aus, um ein Standardbild zu verwenden.

| Klicken Sie auf die Schaltfläche Testausdrucke.

| Wählen Sie Ein oder Aus im Dialogfeld Seite einrichten für Automatisch schneiden aus und wählen Sie dann Papierformat im Listenfeld aus. Wenn Sie Ein für Automatisch schneiden auswählen, wird das bedruckte Blatt automatisch abgeschnitten.

| Klicken Sie auf OK, wenn Sie mit den Angaben im Dialogfeld Testausdruck einverstanden sind.

| Suchen Sie den Testausdruck heraus, der die geringste Streifenbildung aufweist. Neben jedem Bild ist ein Wert gedruckt.

| Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 6, bis keine Streifenbildung mehr erscheint.

| Wenn Sie nicht mit den Ergebnissen einverstanden sind, wählen Sie Gruppe 2 im Listenfeld Gruppe wählen aus und wiederholen Sie dann die Schritte 1 bis 5.

|  | Hinweis:

Abhängig von den Druckereinstellung wird Gruppe 2 möglicherweise nicht im Listenfeld angezeigt.

| Geben Sie den festgestellten Wert in das Textfeld Einstellwert ein.

| Klicken Sie auf Speichern.

| Klicken Sie auf Schließen.

[Oben]

Vorheriges | Weiter