문제 해결

# 경고 메시지

이 절에서는 EPSON Paper Feed Adjuster를 사용하는 동안 나타날 수 있는 몇몇 경고 메시지와 해결 방법을 설명합니다.

메시지 | 해결 방법
필요한 프린터 드라이버를 찾을 수 없습니다. 프린터 드라이버를 설치하십시오. | EPSON Stylus Pro 4000 프린터 드라이버를 다시 설치하십시오. 설치 방법은 EPSON Stylus Pro 4000 사용설명서를 참조하십시오.
EPSON Status Monitor 3을 찾을 수 없습니다. EPSON Status Monitor 3을 설치하십시오. | EPSON Status Monitor 3을 다시 설치하십시오. 설치 방법은 EPSON Stylus Pro 4000 사용설명서를 참조하십시오.
선택한 프린터와 통신할 수 없습니다. | 프린터가 켜져 있는지, 적절한 케이블이 프린터에 정확히 연결되어 있는지 확인하십시오.
이 유틸리티는 네트워크 환경에서는 사용할 수 없습니다.
프린터가 준비되지 않았습니다. | 프린터 제어판에 READY가 표시되어 있는지 확인하십시오. 프린터 제어판에 다른 메시지가 나타나 있으면 EPSON Stylus Pro 4000 사용설명서를 참조하십시오.
컴퓨터를 다시 시작하십시오.
프로그램을 실행하기 위한 여유 메모리가 충분하지 않습니다. | 컴퓨터에 메모리를 추가하십시오. 시스템 요구 사항을 참조하십시오.
프린터의 펌웨어 버전이 낮아 응용 프로그램을 사용할 수 없습니다. 프린터의 펌웨어를 최신 버전으로 업데이트하십시오. | EPSON Paper Feed Adjuster를 종료한 다음 EPSON Printer Service Utility 2를 시작하여 프린터 드라이버의 펌웨어를 업데이트하십시오.
펌웨어 정보에 대해서는 가까운 EPSON 대리점 또는 EPSON 고객 지원 센터에 문의하십시오.
설정을 프린터에 저장할 수 없습니다. | 프린터 제어판에 오류 메시지가 없는지 확인한 다음 값을 다시 저장하십시오.
지정된 파일을 찾을 수 없습니다. 다른 파일을 지정하거나 표준 이미지를 선택하십시오. | 사용자 정의 이미지가 3060×425픽셀 이하의 24비트 BMP 파일 형식인지 확인하십시오.
인쇄 작업 중에 오류가 발생했습니다. | 프린터 제어판에 오류 메시지가 없는지 확인한 다음 다시 인쇄해 보십시오. 화면 상에 이 메시지가 다시 나타나면 컴퓨터를 다시 시작하십시오.
정보를 얻지 못했습니다. | 다음 사항을 점검하십시오. 프린터 전원이 켜져 있는지(ON) 여부 컴퓨터와 프린터 사이의 케이블이 정확히 연결되어 있는지 여부 프린터 제어판
EPSON Paper Feed Adjuster 는 네트워크 환경에서는 사용할 수 없습니다.

[맨위로]

다음화면