Probleemoplossing

# Waarschuwingen

In dit gedeelte worden enkele waarschuwingen weergegeven die u te zien kunt krijgen tijdens het gebruik van EPSON Paper Feed Adjuster. U vindt hier ook wat u vervolgens moet doen.

Berichten | Oplossingen
De vereiste printerdriver kan niet worden gevonden. Installeer de printerdriver. | Installeer de printerdriver voor de EPSON Stylus Pro 4000 opnieuw. Zie de installatiehandleiding van de EPSON Stylus Pro 4000 voor de juiste installatieprocedure.
EPSON Status Monitor 3 kan niet worden gevonden. Installeer EPSON Status Monitor 3. | Installeer EPSON Status Monitor 3 opnieuw. Zie de installatiehandleiding van de EPSON Stylus Pro 4000 voor de juiste installatieprocedure.
Kan niet communiceren met de geselecteerde printer. | Zorg ervoor dat de printer aanstaat en dat de juiste kabels zijn aangesloten op de opgegeven printer.
Het hulpprogramma kan niet worden gebruikt in een netwerkomgeving.
De printer is niet klaar voor gebruik. | Controleer of op het bedieningspaneel van de printer de tekst GEREED vermeld staat. Als er een ander bericht wordt weergegeven, raadpleeg dan de gebruikershandleiding van de EPSON Stylus Pro 4000 om het probleem op te lossen.
Start de computer opnieuw.
Er is onvoldoende geheugen om het programma te starten. | Plaats meer geheugen in de computer. Zie Systeemvereisten.
De toepassing kan niet worden gebruikt: de firmware van de printer is te oud. Installeer de nieuwste firmware voor de printer. | Sluit EPSON Paper Feed Adjuster af en start vervolgens EPSON Printer Service Utility 2 om de firmware van de printer bij te werken.
Neem voor meer informatie over de firmware contact op met uw EPSON-leverancier of met de klantenservice van EPSON in uw land.
De instellingen konden niet worden opgeslagen in de printer. | Controleer of er geen foutmelding wordt weergegeven op het bedieningspaneel van de printer en sla de waarde vervolgens opnieuw op.
Het opgegeven bestand kan niet worden gevonden. Geef een ander bestand op of selecteer Standaardbeeld. | Zorg ervoor dat u een 24-bits BMP-bestand van maximaal 3060 x 425 pixels gebruikt als afbeelding.
Er is een fout opgetreden tijdens het verwerken van de afdruktaak. | Controleer of er geen foutmelding wordt weergegeven op het bedieningspaneel van de printer en probeer vervolgens opnieuw af te drukken. Als deze waarschuwing opnieuw wordt weergegeven, moet u de computer opnieuw starten.
Kan de informatie niet opvragen. | Controleer het volgende: Printer staat aan. Connector tussen computer en printer zit goed vast. Bedieningspaneel van printer.
EPSON Paper Feed Adjuster kan niet worden gebruikt in een netwerkomgeving.

[Boven]

Volgende