Solución de problemas

# Mensajes de alerta

En esta sección se muestran algunos de los mensajes de alerta que pueden aparecer al utilizar EPSON Paper Feed Adjuster, así como las soluciones a los problemas.

Mensajes | Soluciones
No se encuentra el controlador de impresora necesario. Instale el controlador de impresora. | Instale otra vez el controlador de impresora para la EPSON Stylus Pro 4000. Encontrará los pasos para la instalación en la Guía de instalación de EPSON Stylus Pro 4000.
No se encuentra EPSON Status Monitor 3. Instale EPSON Status Monitor 3. | Vuelva a instalar EPSON Status Monitor 3. Encontrará los pasos para la instalación en la Guía de instalación de EPSON Stylus Pro 4000.
No se puede comunicar con la impresora seleccionada. | Compruebe que la impresora esté encendida y que los cables adecuados estén enchufados a la impresora especificada.
Esta utilidad no se puede usar en un entorno de red.
La impresora no está preparada. | Compruebe que el panel de control de la impresora indique ACTIVA. Si aparece cualquier otro mensaje en el panel de control de la impresora, consulte el Manual de referencia de EPSON Stylus Pro 4000.
Reinicie el ordenador.
No hay memoria suficiente para ejecutar el programa. | Agregue memoria al ordenador. Consulte Requisitos del sistema.
No se puede usar la aplicación porque el firmware de la impresora está anticuado. Actualícelo a la versión más reciente. | Salga de EPSON Paper Feed Adjuster e inicie EPSON Printer Service Utility 2 para actualizar el "firmware" de la impresora.
Para información sobre el "firmware", diríjase a su distribuidor de EPSON o al Centro de Atención al Cliente EPSON de su lugar de residencia.
Los ajustes no se han podido guardar en la impresora. | Compruebe que no haya ningún mensaje de error en el panel de control de la impresora y vuelva a guardar el valor.
No se encuentra el archivo especificado. Especifique otro o seleccione Imagen estándar. | Confirme que está utilizando una Imagen definida por usuario comprendida entre 3060 x 425 píxeles y con el formato de archivo BMP de 24 bits.
Ha ocurrido un error mientras se procesaba el trabajo de impresión. | Compruebe que no haya ningún mensaje de error en el panel de control de la impresora y vuelva a intentar imprimir. Si este mensaje aparece en la pantalla de nuevo, reinicie el ordenador.
No se ha podido obtener la información. | Revise lo siguiente. Que la impresora esté encendida. Que el conector entre el ordenador y la impresora esté bien enchufado. El panel de control de la impresora.
EPSON Paper Feed Adjuster no se puede utilizar en un entorno de red.

[Arriba]

Siguiente