Modalità d'uso di EPSON Paper Feed Adjuster

# Stampa valori regolazione correnti

Consente di stampare i valori correnti di Regolazione alimentazione carta e Regolazione MicroWeave.

Fare clic su Stampa per stampare i valori di regolazione correnti. Viene stampato il foglio che segue.

> a: Voci di regolazione con alcune impostazioni di stampa

> b: Contrassegno sul valore modificato

> c: Tipi di supporto con varie impostazioni di stampa

Il foglio stampato viene mostrato nella figura sopra riportata. La figura mostra i valori di regolazione correnti per ciascun tipo di supporto. Se il valore è stato modificato, viene mostrato un asterisco (*) accanto al valore. Le lettere A, B, C e D nell'intestazione di colonna fanno riferimento a voci di regolazione e impostazioni di stampa, come segue:

##### A: Regolazione MicroWeave per Foto avanzata e qualità SuperFine-1440 dpi

Mostra i valori di Regolazione MicroWeave quando si stampa con Foto avanzata o SuperFine-1440 dpi come qualità di stampa.

##### B: Regolazione MicroWeave per qualità Normale-360 dpi e Fine-720 dpi

Mostra i valori di Regolazione MicroWeave quando si stampa con Normale-360 dpi o Fine-720 dpi come qualità di stampa.

##### C: Regolazione alimentazione per rotolo/alim. manuale

Mostra i valori di Regolazione alimentazione carta quando si stampa con Carta in rotolo o Alimentazione manuale come Origine carta.

##### D: Regolazione alimentazione vassoio

Mostra i valori di Regolazione alimentazione carta quando si stampa con Vassoio carta come Origine carta.

I numeri con il simbolo di cancelletto (#) nell'intestazione di riga sono tipi di supporto combinati con varie impostazioni di stampa. Il numero varia a seconda del tipo di supporto, dell'impostazione della risoluzione, dell'origine carta e altro ancora. Questo numero corrisponde al numero visualizzato accanto alle opzioni nella casella di riepilogo Tipo supporto della finestra di dialogo Regolazioni.

[Inizio]

Precedente | Successivo