Modo de uso de EPSON Paper Feed Adjuster

# Ajustes

El cuadro de diálogo Ajustes contiene lo siguiente:

- Ajuste de alimentación del papel
  Configure los valores de Ajuste de alimentación de papel e imprima muestras.

- Ajuste entrelazado
  Configure los valores de Ajuste de entrelazado e imprima muestras.

Los ajustes de Alimentación del papel y de entrelazado le permiten hallar los valores de ajuste óptimos para los ajustes de Origen del papel y Calidad de impresión seleccionados para el soporte EPSON original utilizado. Puede imprimir muestras y luego guardar los valores óptimos.

| Seleccione Tipo papel, Origen papel y Calidad de impresión en los cuadros de lista.

|  | Nota:

Las opciones de los cuadros de lista varían según los ajustes de su impresora.

| Haga clic en el botón Detalles del Ajuste de alimentación de papel o del Ajuste de entrelazado, según qué ajuste desee configurar. Aparecerá el cuadro de diálogo Ajuste de alimentación de papel o Ajuste de entrelazado. Si desea más información, consulte Detalle del ajuste de alim. de papel o Detalle de ajuste de entrelazado.

| Nota:

Si aparece un mensaje de alerta, consulte Mensajes de alerta o siga las instrucciones que aparezcan por pantalla.

[Arriba]

Siguiente